# MODIFICATION DE LA DESTINATION DE SORTIE

Permet de spécifier la destination des copies en sortie.

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [sortie]

2. #### Appuyez sur la touche [Bac à décalage]

   Une fois les réglages terminés, appuyez sur .

   - Si un finisseur ou un finisseur piqûre à cheval n'est pas installé, sélectionnez la touche [Plateau central].
   - Si un finisseur (agrafage de 100 feuilles) ou un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles) est installé, sélectionnez la touche [Bac à décalage] ou [Magasin du centre].
   - Lorsque le plateau d'alimentation auxiliaire est installé, vous pouvez sélectionner la touche [Plat. à droite].
   - Si un empileur à grande capacité est installé, vous pouvez sélectionner [Plateau supérieur] ou [Plateau empileur].
   Si la fonction Décalage, Tri agrafage, Piqûre à cheval, Pliage ou Perforation est spécifiée, le plateau de droite n'est pas disponible.

Retour au début du chapitre