# PROCESSUS DE COPIE

Passez en mode copie à partir de l'écran d'accueil ou à partir de chaque mode et suivez les étapes ci-dessous.

Zone d’impression maximale : 319 mm x 480 mm

Plage d’assurance qualité de l’image : 303 mm

- SÉLECTION DU MODE COPIE

## Utilisation

1. #### Placez l'original

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Numérisez l'original

   Appuyez sur la touche [Aperçu] pour numériser l'original.

   - Avant de numériser un original recto verso, configurez les réglages de copie recto verso.
   - Si vous ne voulez pas vérifier l'image d'aperçu, appuyez sur la touche [Couleur Départ] ou [N&B Départ] pour lancer la copie.

3. #### Vérifiez l'image d'aperçu

   Vérifiez les réglages tels que la couleur, l'état recto verso et la position des agrafes sur l'écran d'aperçu.

4. #### Lancez la copie

   Appuyez sur la touche [Couleur Départ] ou [N&B Départ].
   - Pour effectuer plusieurs copies, appuyez sur la touche d'affichage des copies pour définir un nombre de copies.

   - Pour annuler le nombre de copies, appuyez sur la touche [C] (dans les touches numériques).
   - Pour annuler lun travail de copie, appuyez sur la touche [Annuler impr.].
   - Si vous appuyez sur la touche [Fichier] ou sur la touche [Fichier temp.] du panneau d'action avant de lancer la copie, vous pouvez enregistrer l'original numérisé sous forme de données.
   - - ENREGISTREMENT DES DONNÉES EN MODE FICHIER TEMPORAIRE
     - ENREGISTREMENT DES DONNÉES D'UN ORIGINAL NUMÉRISÉ

Retour au début du chapitre