# NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Afin de maintenir les performances de qualité supérieure de l'appareil, nettoyez régulièrement l'appareil.
En cas d'apparition de lignes colorées ou blanches, ou encore de bourrages papier, nettoyez les parties suivantes :

Lorsque des taches de saleté ou des lignes colorées ou blanches apparaissent sur les images numérisées : | VITRE D'EXPOSITION FEUILLE PRESSE-DOCUMENT ZONE DE NUMÉRISATION
En cas de bourrage papier dans le plateau d'alimentation auxiliaire : | ROULEAU D'ENTRAÎNEMENT DU PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE
Lorsque des lignes colorées apparaissent : | MODULE LASER

N'utilisez pas de spray inflammable pour nettoyer l'appareil. Si du gaz entre en contact avec des composants électriques chauds ou l'unité de fusion à l'intérieur de l'appareil, cela peut entraîner un incendie ou un choc électrique.

- N'utilisez pas de diluant, de benzène, ni d'agents de nettoyage volatiles similaires pour nettoyer l'appareil. Ils risquent de détériorer ou décolorer le boîtier.
- Utilisez un chiffon doux pour essuyer doucement la saleté du panneau de commande. Si vous utilisez un chiffon rigide ou frottez fort, la surface risque d'être endommagée.

Retour au début du chapitre