# RÉGLAGES ET IMPRESSION SUR DES ONGLETS D'INTERCALAIRES

## Présentation

Cette fonction permet d'imprimer du texte sur les onglets des intercalaires.
Deux méthodes sont disponibles : « Réglages des intercalaires » et « Impression des intercalaires ».

###### Réglages des intercalaires (PCL6 et PS seulement)

Créez le texte à imprimer sur l'intercalaire dans une application et définissez la distance de décalage du texte dans le champ [Réglages intercalaires] de l'onglet [Avancé] de la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante. Le texte est imprimé sur les onglets.

###### Impression intercalaires (PCL6 seulement)

Les intercalaires sont imprimés alors qu'ils sont insérés entre les pages désirées.
Dans le champ [Impression intercalaires] de l'onglet [Modes spéciaux] de la fenêtre des propriétés du pilote d'imprimante, entrez le texte à imprimer sur les onglets. Spécifiez les réglages détaillés tels que le format des onglets, la position de départ, la distance entre les onglets et les numéros de page où les intercalaires seront insérés.

Ces fonctions sont disponibles dans un environnement Windows.

## Utilisation

### Windows

### Réglages des intercalaires (PCL6 et PS seulement)

Préparez les données à imprimer sur les intercalaires dans une application, puis procédez comme suit :

1. #### Cliquez sur l'onglet [Avancé], puis sur le bouton [Réglages intercalaires]

2. #### Spécifiez la distance de décalage de l'image en entrant directement une valeur ou en cliquant sur le bouton .

3. #### Sélectionnez la source et le type du papier.

   Cliquez sur l'onglet [Papier] et sélectionnez « Source papier » et « Type de papier ».
   Pour « Source papier », sélectionnez un magasin dans lequel vous voulez charger les intercalaires. Pour « Type de papier », sélectionnez [Intercalaire].

   - Les intercalaires peuvent être chargés dans le magasin 4, le plateau d'alimentation auxiliaire et les magasins grande capacité.
   - Côté appareil, spécifiez également dans [Intercalaires] le type de papier du magasin contenant les intercalaires à charger.

### Impression intercalaires (PCL6 seulement)

Ouvrez les données dans lesquelles vous désirez insérer les intercalaires et sélectionnez les réglages.

1. #### Cliquez sur l'onglet [Modes spéciaux]

2. #### Sélectionnez[Impression intercalaires] et cliquez sur le bouton [Réglages]

3. #### Sélectionnez les réglages de position des onglets

   Pour les intercalaires du commerce, utilisez les réglages existants, tels que [LT-5tab-A], dans « Réglages utilisateur ». Pour les autres types d'intercalaires, la position du premier onglet, la distance entre les onglets ainsi que les dimensions horizontale et verticale de l'onglet peuvent être saisies directement ou modifiées à l'aide du bouton . Vous pouvez également sélectionner le format des intercalaires dans « Format papier ».
   Les réglages des intercalaires peuvent être enregistrés dans un fichier, qui peut être ouvert à partir de « Réglages utilisateur ».

4. #### Sélectionnez les réglages de page.

   Spécifiez les pages où vous désirez insérer des intercalaires et saisissez le texte à imprimer sur les onglets. Sélectionnez également la police et réglez la mise en page.
   - Les intercalaires peuvent être chargés dans le magasin 4, le plateau d'alimentation auxiliaire et les magasins grande capacité.
   - Côté appareil, spécifiez également dans [Intercalaires] le type de papier du magasin contenant les intercalaires à charger.

Retour au début du chapitre