# RENVOI APRÈS ÉCHEC AUX DESTINATAIRES DE DIFFUSION

Vous pouvez vérifier les résultats d'une diffusion sur l'écran d'état des travaux. Si la transmission à un ou plusieurs destinataires a échoué, vous pouvez effectuer un nouvel envoi à ceux-ci.

## Utilisation

1. #### Appuyez sur l'écran État travail, puis sur l'onglet [Numérisation]

2. #### Appuyez sur la touche [Terminé]

3. #### Après avoir appuyé sur la touche de fin de diffusion, appuyez sur la touche [Vérifier détails travail sélectionné] sur le panneau d'action.

   Les détails du travail s'affichent.

   - « Diffusion xxxx » s'affiche comme adresse de la touche correspondant au travail de diffusion. « xxxx » représente le numéro de contrôle du travail qui s'est affiché sur l'écran tactile à la fin de la numérisation.
   - Si la diffusion comprend des adresses de plusieurs modes différents, la même touche apparaît dans chacun des modes pour représenter le travail de diffusion.

4. #### Après avoir appuyé sur l'onglet [Echec], appuyez sur la touche [Renvoyer à ttes les adr. en échec d'envoi] sur le panneau d'action

   L'appareil commence à renvoyer l'image aux destinataires de la diffusion qui ne l'avaient pas reçue.

   La procédure à suivre après avoir appuyé sur la touche [Renvoyer à ttes les adr. en échec d'envoi] varie selon que la fonction d'archivage de documents est activée ou non.

   - ###### Avec archivage de documents :

     Lorsque vous entrez le destinataire pour lequel l'envoi a échoué, vous revenez à l'écran Renvoyer de l'archivage de documents.
     Suivez la procédure de renvoi des documents archivés. (Vous n'avez pas besoin de numériser à nouveau l'original).

   - ###### Lorsque l'archivage de documents n'est pas utilisé :

     Lorsque vous entrez le destinataire pour lequel l'envoi a échoué, vous revenez à l'écran initial. Placez l'original et suivez la procédure d'exécution de la diffusion.

Retour au début du chapitre