# COPIE D'ORIGINAUX FINS (MODE NUMÉRISATION LENTE)

## Présentation

Utilisez cette fonction pour numériser des originaux peu épais à l'aide du chargeur automatique de documents. Cette fonction permet d'éviter les risques de bourrage des originaux peu épais.
La fonction Mode numérisation lente doit être spécifiée avant de numériser l'original.
Vous ne pouvez pas utiliser les modes « Recto verso vers recto verso » et « Recto verso vers recto » de la fonction de copie recto verso automatique.

###### Pour toujours numériser l'original en mode numérisation lente :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Contrôle du périphérique] → [Mode d'alimentation de l'original].

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Mode numéris. lente]

   Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche [Précédent].

   ###### Pour annuler la fonction Mode numérisation lente :

   Appuyez sur la touche [Mode numéris. lente] pour effacer la coche.

2. #### Placez l'original dans le chargeur automatique de documents et appuyez sur la touche [Aperçu].

   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   Si les originaux sont insérés trop brusquement, ils risquent de se froisser et de rester bloqués.

3. #### Appuyez sur la touche [Couleur Départ] ou [N&B Départ] pour lancer la copie

   ###### Pour réaliser au moins deux jeux de copies :

   Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.

Retour au début du chapitre