# MAGASINS GRANDE CAPACITÉ

## Présentation

Utilisez les magasin à grande capacité pour effectuer des impressions de fort volume qui ne peuvent être traitées avec le magasin normal.
Les magasins à grande capacité acceptent un maximum de 5 000 feuilles de papier (2 500 feuilles pour le magasin 5 et 2 500 feuilles pour le magasin 6) de papier A3W (13" × 19") to B5R (7-1/4" × 10-1/2"R).
Lorsque vous changez de format de papier, contactez votre revendeur ou représentant du service après-vente.

- Outre le papier ordinaire, il est possible de charger des supports spéciaux tels que des transparents et des intercalaires dans les magasins à grande capacité.
  pour charger des intercalaires, le guide spécial doit être installé.
- Si vous avez chargé du papier d'un type différent de celui du papier précédemment chargé, vérifiez les réglages dans le « mode Réglages ».

###### Pour vérifier le type de papier à placer dans le magasin :

Dans le « mode Réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages magasins papier].
Ne placez pas d'objets lourds sur le magasin et n'appuyez pas non plus dessus.

## Utilisation

1. #### Appuyez sur le bouton de fonctionnement

   Le bouton de fonctionnement clignote et la table support du papier du magasin descend jusqu'à la position de chargement du papier. Attendez jusqu'à ce que le témoin du bouton de fonctionnement s'éteigne.

   Ne sortez pas le magasin tant que le témoin n'est pas éteint. Si vous forcez l'ouverture du magasin lorsque le témoin du bouton est allumé ou clignote, vous risquez de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

2. #### Tirez sur le magasin pour l'ouvrir

   Tirez doucement sur le magasin pour le sortir jusqu'à ce qu'il s'arrête.

3. #### Chargez le papier.

   Chargez le papier face à imprimer vers le bas. La pile ne doit pas dépasser le repère (2,500 feuilles au maximum).

   Aérez bien le papier avant de le charger. Si vous n'aérez pas le papier, plusieurs feuilles peuvent être alimentées à la fois, pouvant entraîner un bourrage papier.

4. #### Poussez doucement le magasin dans l'appareil

   Poussez fermement et entièrement le magasin dans l'appareil. La table support du papier monte après la remise en place du magasin.
   Pendant la montée de la table, le bouton de fonctionnement clignote. Le bouton s'allume lorsque la table support du papier a terminé son mouvement de montée.

### Chargement d'intercalaires

1. #### Retirez le guide pour intercalaires

   Le guide est rangé dans le côté gauche du magasin.

2. #### Insérez les intercalaires dans le magasin

   Placez les intercalaires avec la face à imprimer orientée vers le bas de telle sorte que l'onglet se trouve à droite.

   Observez la figure ci-dessous et ajustez la position de l'onglet des intercalaires.

3. #### Mettez en place le guide pour intercalaires

   Placez le guide sur le dessus des intercalaires.

4. #### Poussez avec soin le magasin dans l'appareil et réglez le type de papier sur Intercalaire

   Utilisez « Réglages des magasins papier » dans les Réglages système pour régler le type de papier sur Intercalaire.

   ###### Pour régler le type de papier sur Intercalaire :

   Dans le « mode Réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages magasins papier].

### Changement du format de papier

1. #### Desserrez la vis du guide-papier

2. #### Faites coulisser la plaque du guide-papier

   Faites coulisser la plaque jusqu'à ce que la ligne rouge apparaisse au centre de la fenêtre de format de la plaque.
   Les deux plaques (avant et arrière) se déplacent en même temps lorsque vous faites coulisser l'une d'elles.

3. #### Réglez le guide-papier en fonction du format de papier qui sera utilisé

   Faites coulisser le guide-papier en avant ou en arrière jusqu'à ce que le repère de format du papier à utiliser ( ou ) apparaisse dans la fenêtre de format de la plaque.
   Les deux plaques (proche et éloignée) se déplacent en même temps lorsque vous faire coulisser l'une d'elles.

4. #### Verrouillez le guide-papier

   (1) Faites coulisser la plaque du guide-papier.
   Faites coulisser la plaque jusqu'à ce que le format du papier à utiliser apparaisse dans la fenêtre de format de la plaque.
   Les deux plaques (avant et arrière) se déplacent en même temps lorsque vous faites coulisser l'une d'elles.
   (2) Serrez la vis du guide-papier.
   Serrer les vis des guide-papier avant et arrière.

5. #### Modifiez le guide-papier droit en fonction du format de papier à utiliser

   (1) Tout en maintenant le verrou du guide-papier, faites coulisser le guide-papier jusqu'à la position correspondant au format du papier à utiliser.
   (2) Déverrouillez le guide-papier.
   (3) Déplacez légèrement le guide-papier vers la droite et la gauche pour qu'il se verrouille en place.
   Un déclic est perceptible lorsque le guide-papier se verrouille.

6. #### Réglez le format et le type de papier

   Veillez à régler le format et le type de papier en sélectionnant [Réglages système] dans le « Mode réglages » → [Réglages des magasins papier].
   Si le réglage du format de papier n'est pas configuré correctement, la sélection automatique du papier ne fonctionnera pas correctement et l'impression risque d'être défectueuse ou de se faire sur un format ou un type de papier inapproprié.

Retour au début du chapitre