# CARTOUCHE DE TONER

## Présentation

Vous devez conserver un jeu de cartouches de toner de remplacement à portée de main afin de pouvoir remplacer une cartouche de toner immédiatement lorsqu'elle est vide.

### Message d'avertissement pour remplacement

Lorsque la cartouche de toner est presque vide, le message « Rempl. le toner » s'affiche. Lorsque ce message s'affiche dans la partie supérieure de l'écran, remplacez la cartouche de toner de la couleur indiquée. (exemple: en mode copie)

Si vous continuez à utiliser l'appareil sans remplacer la cartouche, le message suivant s'affiche lorsque la cartouche de toner est vide.

Les cartouches de couleur presque vides ou vides sont indiquées spus la forme suivante ().

- Y : toner jaune
- M : toner magenta
- C : toner cyan
- Bk : toner noir

- Si l'une des cartouches couleur (y compris la cartouche de toner noir) est vide, l'impression en couleur est impossible. Toutefois, si une cartouche de toner Y, M ou C est vide, mais qu'il reste une certaine quantité de toner noir, l'impression se fait en noir et blanc.
- En fonction des conditions d'utilisation, il se peut que la couleur devienne plus claire ou que l'image devienne floue.
- Veillez à installer quatre cartouches de toner (Y/M/C/Bk).
- Conservez les cartouches de toner usagées dans un sac en plastique (ne les jetez pas). Votre technicien de maintenance est chargé de récupérer les cartouche de toner usagées.
- Lorsque l'écran d'accueil ou l'écran initial du mode copie est affiché, vous pouvez maintenir l'appui sur le bouton [Écran d'accueil] pour faire afficher la quantité approximative de toner restant (indiquée en %). Pensez à approvisionner une cartouche de rechange avant que le pourcentage ne tombe à « 0 % ».
- Lorsque la cartouche de toner est vide pendant que l'écran d'accueil est affiché, le message [Toner vide] s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran.

- Ne jetez pas la cartouche de toner au feu. Du toner pourrait éclabousser et provoquer des brûlures.
- Conservez les cartouches de toner hors de portée des enfants.
- Si une cartouche est stockée debout, il se peut que le toner durcisse et devienne inutilisable. Conservez toujours les cartouches couchées.
- Si vous utilisez une cartouche de toner qui n'est pas recommandée par SHARP, la qualité et les performances de l'appareil peuvent ne pas être optimales, et l'appareil risque d'être endommagé. Veillez à utiliser une cartouche de toner recommandée par SHARP.

## Utilisation

1. #### Ouvrez le capot avant (supérieur)

2. #### Tirez la cartouche de toner vers vous

   Extrayez doucement la cartouche de toner horizontalement.
   Si l'extraction se fait trop brusquement, il se peut que du toner soit projeté.

   (exemple) Remplacement de la cartouche de toner jaune
   Tenez la cartouche de toner des deux mains comme illustré et extrayez-la lentement de l'appareil.

3. #### Retirez une cartouche de toner de son emballage et secouez-la horizontalement à cinq ou six reprises

4. #### Insérez lentement la nouvelle cartouche de toner dans son logement.

   Vous ne pouvez pas installer de cartouche d'une autre couleur. Veillez à installer une cartouche de toner de la même couleur.

5. #### Enfoncez la cartouche jusqu'à ce qu'un déclic confirme son verrouillage.

6. #### Fermez le capot avant (supérieur)

   Une fois que la cartouche de toner est remplacée, l'appareil passe automatiquement en mode réglage de l'image. N'ouvrez pas le capot avant pendant cette opération

Retour au début du chapitre