# EMPILEUR GRANDE CAPACITÉ

## Présentation

Vous pouvez sortir un grand nombre de copies dans l'empileur grande capacité. Vous pouvez sortir au maximum 250 feuilles de papier sur le plateau supérieur et 5000 feuilles sur le plateau empileur. Vous pouvez connecter jusqu'à deux empileurs grande capacité.

- Lorsque le format de papier est B5, B5R, A5R ou 5-1/2" x 8-1/2", vous pouvez sortir jusqu'à 2500 feuilles.
- Ne chargez pas de feuilles de différents formats sur le plateau empileur.

### Noms des fonctions

Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

×
Plateau supérieur
Vous pouvez sortir au maximum 250 feuilles de papier sur ce plateau.
×
Plateau empileur
Vous pouvez sortir au maximum 5000 feuilles de papier sur ce plateau. Les feuilles imprimées sont envoyées sur le chariot papier du plateau empileur. Le chariot papier est précieux pour transporter un grand nombre de feuilles.
×
Bouton de montée/descente du plateau
Appuyez sur ce bouton pour retirer les feuilles imprimées du plateau empileur. Le plateau se déplace vers le bas pour vous permettre de retirer le chariot papier.
×
Indicateur de montée/descente du plateau
Ce témoin clignote lorsque que le plateau monte ou descend et s'allume lorsqu'il a terminé sa descente. Ce témoin s'allume également si un bourrage papier s'est produit dans l'empileur.
×
Indicateur de sortie
Ce témoin clignote lorsque des feuilles imprimées arrivent sur le plateau empileur.
×
Indicateur d'erreur
Ce témoin s'allume lorsque seul l'empileur grande capacité ne peut être utilisé en raison d'une erreur et clignote lorsque l'ensemble du système ne peut être utilisé.

###### Réglage de sortie papier supplémentaire sur le plateau empileur

Dans le mode Réglages, vous pouvez spécifier s'il faut sortir des feuilles imprimées supplémentaires pour les nouveaux travaux si le plateau empileur de l'empileur grande capacité contient déjà des feuilles imprimées.
Pour accepter des feuilles imprimées supplémentaires sur le plateau empileur, ouvrez le « Mode réglages (administrateur) » et sélectionnez [Réglages système] → [Contrôle du périphérique] → [Réglages de l'empileur] → [Réglage empileur supplémentaire].

###### Réglage de commutation automatique de plateau empileur

Lorsque deux empileurs grande capacité sont connectés, vous pouvez spécifier dans le mode de réglage si la sortie doit être dirigée vers l'autre empileur haute capacité lorsque l'empileur en cours est plein.
Pour définir la commutation automatique de plateau empileur, ouvrez le « Mode réglages (administrateur) », et sélectionnez [Réglages système] → [Contrôle du périphérique] → [Réglages de l'empileur] → [Réglage de commutation automatique].

### Retrait de feuilles imprimées du plateau empileur

1. #### Appuyez sur le bouton de descente du plateau

   L'indicateur de montée/descente clignote. Lorsque la descente du plateau est terminée, l'indicateur de montée/descente du plateau s'allume.

   Pendant la sortie des feuilles imprimées sur le plateau empileur, le plateau ne se déplace pas, même si vous appuyez sur le bouton de descente du plateau.

2. #### Ouvrez la porte du plateau empileur et sortez le chariot papier

   Lorsque vous devez produire un grand nombre de feuilles imprimées, installez le porte-papier du chariot papier pour éviter que des feuilles ne tombent en chemin.

3. #### Retirez le porte-papier du chariot papier de sa position de stockage

4. #### Installez le porte-papier du chariot papier sur le chariot papier

5. #### Une fois les feuilles imprimées retirées et transportées, remettez le chariot papier dans le finisseur empileur

   Aucune feuille imprimée ne peut être envoyée sur le plateau empileur tant que le chariot papier n'est pas remis en place sur le finisseur empileur.

Retour au début du chapitre