# PARTIE SUPÉRIEURE

Ce chapitre décrit les noms et fonctions des différents composants de la partie supérieure de l'appareil.
Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

×
Rouleau de chargement de l'original
Ce rouleau tourne pour permettre l'entraînement automatique de l'original.
×
Capot du chargeur de documents
Ouvrez ce capot pour extraire un original coincé ou pour nettoyer le rouleau de chargement de l'original.
×
Guides de original
Ajustez ces guides à la largeur de l'original pour garantir une numérisation correcte de ce dernier.
-CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
×
Chargeur de documents
Placez l'original dans ce plateau. Placez les originaux recto face vers le haut.
-CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
×
Plateau de sortie de l'original
L'original est évacué dans ce plateau après la numérisation.
×
Zone de numérisation
Les originaux placés dans le chargeur de documents sont numérisés dans cette zone.
-ZONE DE NUMÉRISATION
×
Détecteur de format des originaux
Cette unité détecte le format d'un original placé sur la vitre d'exposition.
-VITRE D'EXPOSITION
×
Vitre d'exposition
Pour numériser des livres ou d'autres originaux épais qui ne peuvent pas être chargés via le chargeur automatique de documents, placez-les sur cette vitre.
-VITRE D'EXPOSITION
Retour au début du chapitre