# MODULE LASER

## Présentation

Si l'unité laser interne de l'appareil est sale, des motifs de lignes (lignes de couleur) risquent de se former sur l'image imprimée. Si des motifs lignés (lignes de couleur) apparaissent, nettoyez l'unité laser.

###### Lignes (de couleur) créées par une unité laser sale

- Les lignes de couleur apparaissent toujours au même endroit. (Les lignes ne sont jamais noires.)
- Les lignes de couleur sont parallèles au sens d'alimentation du papier.
- Les lignes de couleur apparaissent non seulement sur les copies, mais également sur les travaux imprimés à partir d'un ordinateur. (Les mêmes lignes apparaissent sur les copies et les impressions.)

## Utilisation

### Nettoyage de l'unité laser

1. #### Ouvrez le capot avant (inférieur)

2. #### Retirez l'outil de nettoyage de l'unité laser

   L'outil de nettoyage est fixé sur le capot avant (inférieur) de l'appareil.
   1. (1) Appuyez sur le côté gauche de l'outil de nettoyage pour le libérer du crochet
   2. (2) Le mettre au-dessus du crochet pour le placer sur le côté arrière
   3. (3) Faire tourner l'outil de nettoyage autour du bossage pour le libérer du crochet droit.

3. #### Vérifiez que le tampon à l'extrémité de l'outil de nettoyage n'est pas sale

   Si le tampon est sale, retirez-le de l'outil de nettoyage et remplacez-le par un tampon propre. Pour plus d'informations sur le remplacement du tampon, voir « REMPLACEMENT DU TAMPON DE NETTOYAGE ».

4. #### Orientez le tampon vers le bas et insérez lentement l'outil dans l'orifice à nettoyer dans l'unité laser.

   Veillez à bien diriger le tampon vers le bas. Des étiquettes semblables à (A) sont fixées aux zones à nettoyer.

5. #### Insérez l'accessoire de nettoyage à fond dans l'orifice, puis retirez-le

   Sortez l'outil de nettoyage jusqu'à ce que vous sentiez que la pointe de l'outil ne touche plus la surface de nettoyage de l'unité laser.

6. #### Répétez 2 ou 3 fois les étape 4 à 5, puis retirez l'outil de nettoyage

7. #### Répétez les étapes 4 à 6 pour nettoyer tous les orifices (4 orifices) de l'unité laser

   L'unité laser compte au total quatre orifices à nettoyer.
   Nettoyez tous les orifices.

8. #### Remettez en place l'outil de nettoyage.

   1. (1) Engagez l'outil de nettoyage sur le bossage, faites-le tourner autour, puis placez le bord (côté opposé au tampon) sur le crochet droit.
   2. (2) Positionnez le côté gauche de l'outil de nettoyage au-dessus du crochet pour le placer de côté.
   3. (3) Faire pivoter l'outil de nettoyage sur le crochet

9. #### Fermez le capot avant

### Remplacement du tampon

1. #### Ouvrez le capot interne (inférieur) et retirez un tampon de rechange

   Des tampons de rechange sont stockés dans le capot avant (inférieur).
   Saisissez l'extrémité du tampon et retirez-le du capot.

2. #### Retirez le tampon sale de l'extrémité de l'outil de nettoyage.

   Tout en saisissant fermement l'outil à l'endroit où le tampon est fixé, utilisez votre autre main pour faire pression sur le crochet de fixation du tampon, puis retirez ce dernier.

   Remettez le tampon retiré en place dans le capot interne. Après avoir remplacé le tampon, n'oubliez pas de refermer le capot interne.

3. #### Fixer le tampon neuf sur l'outil de nettoyage.

   Alignez le crochet du tampon avec l'orifice de fixation dans l'outil de nettoyage. Maintenez fermement le tampon et enfoncez l'outil de nettoyage..

Retour au début du chapitre