# INTÉRIEUR

Ce chapitre décrit les noms et fonctions des différents composants internes de l'appareil.
Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

×
Cartouche de toner
Cette cartouche contient le toner. Lorsqu'une cartouche manque de toner, vous devez la remplacer par une cartouche neuve de la même couleur.
-CARTOUCHE DE TONER
×
Unité de fusion
Ici, les images transférées sont fixées sur le papier par un apport de chaleur.
L'unité de fusion est chaude. Veillez à ne pas vous brûler lorsque vous retirez du papier coincé.
×
Courroie de transfert
Cette courroie prélève l'image formée avec le toner en sortie du module photoconducteur et la transfère sur le papier.
Veillez à ne pas toucher ou endommager la courroie de transfert.
Cela pourrait produire une image défectueuse.
×
Capot droit laéral droit
Ouvrez ce capot pour extraire du papier coincé.
×
Capot de la section recto verso
Ce module permet de retourner le papier lors d'une impression recto verso. Vous pouvez également ouvrir ce capot pour extraire le papier bloqué.
×
Interrupteur principal
Utilisez cet interrupteur pour mettre l'appareil sous tension.
-MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL
×
Bac de récupération de toner usagé
Ce récipient permet de récupérer l'excédent de toner produit pendant l'impression.
-BAC DE RÉCUPÉRATION DE TONER USAGÉ
Un technicien de maintenance collecte les récupérateurs de toner usagé qui ont été remplacés.
×
Levier d'ouverture du capot laéral droit
Pour extraire du papier coincé, soulevez et maintenez ce levier pour ouvrir le capot droit.
Retour au début du chapitre