# MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL

## Présentation

Ce chapitre décrit comment mettre l'appareil sous/hors tension et redémarrer l'appareil.
Vous pouvez utiliser deux interrupteurs d'alimentation : l'interrupteur principal situé à l'intérieur du capot avant, dans le coin inférieur gauche, et le bouton [MARCHE] du panneau de commande.

## Utilisation

### Mise sous tension de l'appareil

- Placez l'interrupteur principal sur la position « ».
  Le témoin d'alimentation sur le panneau de commande passe au vert et clignote. Le bouton [MARCHE] ne fonctionne pas lorsque le témoin d'alimentation principal est allumé et de couleur verte.
- Dès que le témoin d'alimentation est vert et ne clignote plus, appuyez sur la touche [MARCHE].

### Mise hors tension de l'appareil

Coupez l'alimentation en appuyant sur le bouton [MARCHE], puis basculez l'interrupteur d'alimentation principal sur la position « ».

### Redémarrage de l'appareil

Pour que certains réglages prennent effet, l'appareil doit être redémarré. Redémarrez l'appareil en suivant les instructions affichées sur l'écran tactile (mettez hors tension en appuyant sur le bouton [MARCHE] puis appuyez à nouveau sur ce bouton pour remettre sous tension).

- Pour que certains réglages prennent effet, la machine doit être redémarrée. Dans certains états de la machine, redémarrer la machine en appuyant sur le bouton [ALIMENTATION] peut ne pas suffire pour que les réglages prennent effet. Dans ce cas, positionnez l'interrupteur principal sur OFF, puis à nouveau sur ON.

- Pour mettre l'appareil hors tension via l'interrupteur principal, appuyez d'abord sur le bouton [MARCHE] du panneau de commande, puis basculez l'interrupteur principal sur la position « ».
  En cas de coupure de courant inopinée, remettez l'appareil sous tension, puis hors tension (dans cet ordre).
  Si l'appareil est mis hors tension en basculant directement l'interrupteur principal sans arrêter via le bouton [MARCHE] et reste ainsi pendant une période prolongée, des bruits anormaux, une dégradation de la qualité d'image et d'autres problèmes peuvent survenir.
- Si vous suspectez une panne, si un orage violent est proche ou si vous déplacez l'appareil, positionnez le bouton [MARCHE] et l'interrupteur principal sur la position d'arrêt, puis débranchez le cordon d'alimentation.

Retour au début du chapitre