# COPIE AVEC INVERSION DU NOIR ET DU BLANC(N/B INVERSÉ)

## Présentation

Cette fonction permet d'inverser le noir et le blanc sur une copie afin de créer une image négative. Cela contribue à réduire la consommation de toner lors de la copie d'originaux comportant des zones noires étendues. Cette fonction ne peut être utilisée que pour la copie en noir et blanc.

- La fonction N/B inversé doit être spécifiée avant de numériser le document original.
- Lorsque cette fonction est sélectionnée, le réglage « Type image original » du réglage de l'exposition passe automatiquement sur « Texte ».

Si vous sélectionnez cette fonction, vous ne pouvez plus utiliser la touche [Couleur Départ].

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [N/B inversé]

   Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche [Précédent].

   ###### Pour annuler le réglage N/B inversé :

   Appuyez sur la touche [N/B inversé] pour effacer la coche.

2. #### Placez un original et appuyez sur la touche [Aperçu].

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

3. #### Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.

   ###### Pour annuler tous les réglages :

   Appuyez sur la touche [CA].

4. #### Appuyez sur la touche [N&B Départ] pour lancer la copie

   ###### Pour réaliser au moins deux jeux de copies :

   Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.

Retour au début du chapitre