# AJUSTEMENT DU ROUGE/VERT/BLEU DANS LES COPIES (RVB)

## Présentation

Cette fonction permet de sélectionner l'une quelconque des trois composantes de couleur R (rouge), V (vert) et B (bleu) pour augmenter ou diminuer la tonalité de la couleur sélectionnée.

La fonction RVB doit être spécifiée avant de numériser l'original.

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Réglage RVB]

2. #### Appuyez sur la touche de la couleur à ajuster

3. #### Appuyez sur ou faites glisser le curseur pour ajuster la couleur

   Une fois les réglages terminés, appuyez successivement sur et sur la touche [Précédent].

   Vous ne pouvez régler qu'une seule couleur. Si vous ajustez une couleur puis une autre, le réglage de la première couleur est annulé.

   ###### Pour annuler le réglage RVB :

   Appuyez sur la touche [Désactivé].

4. #### Placez un original et appuyez sur la touche [Aperçu].

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

5. #### Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.

   ###### Pour annuler tous les réglages :

   Appuyez sur la touche [CA].

6. #### Appuyez sur la touche [Couleur Départ] pour lancer la copie.

   ###### Pour réaliser au moins deux jeux de copies :

   Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.

Retour au début du chapitre