# RÉGLAGES DE GESTION DE L'ALIMENTATION

Les utilisateurs peuvent modifier le délai avant mise hors tension automatique et la durée du préchauffage.
Cette fonction réduit vos factures d'électricité et contribue parallèlement à la préservation des ressources naturelles et à la réduction de la pollution.

### Réglage du mode d'économie d'énergie

Le délai à partir duquel le mode d'économie d'énergie est activé peut être défini entre 1 et 240 minutes.
Le mode d'économie d'énergie est activé lorsque la durée définie s'écoule après la fin de l'impression et si aucune autre opération n'est effectuée.
Sélectionnez le délai qui convient le mieux à vos besoins.
Vous pouvez éteindre l'écran tactile dans le mode de préchauffage.
Vous ne pouvez pas désactiver le mode d'économie d'énergie.

### DÈS QUE LE TRAVAIL À DISTANCE EST TERMINÉ, PASSER EN MODE EXTINCTION AUTOMATIQUE.

Lorsque l'appareil termine un travail d'impression reçu depuis le PC, elle repasse immédiatement en mode d'extinction automatique.

### Réglage de mise hors tension automatique

Le délai à partir duquel la mise hors tension automatique est activée peut être réglé entre 1 et 120 minutes.
La mise hors tension automatique ne peut pas être désactivée.

### Basculement une certaine heure du jour..

Cette fonction contrôle le passage au mode d'extinction automatique de façon optimale pour chaque période en analysant l'utilisation de l'appareil sur la base des journaux des travaux obtenus sur une période de 4 semaines.

- Les pages sont comptées séparément pour chaque format de papier.
- Si l'appareil était hors tension, il n'y a pas eu de travaux pendant ce temps.

- Les réglages de contrôle du transfert d'image restent inchangés.
- Cela n'est pas associé à la Programmation Marche/Arrêt. Si les deux options sont désactivées, les réglages de la Programmation Marche/Arrêt prévaudront.

###### Délai avant basculement sur les modes d'économie d'énergie et de mise hors tension automatique

Modèle | Heure de transition | Moyenne des sorties par heure*
--- | --- | ---
Mode 1 (la tâche commence en Priorité 1) | Après 1 heure | 1000-
Mode 2 (la tâche commence en Priorité 2) | Après 30 minutes | 250-999
Mode 3 (Économie d'énergie Priorité 1) | Après 5 minutes | 60-249
Mode 4 (Économie d'énergie Priorité 2) | Après la période minimum | -59
Niveau d'alimentation en mode veille | Basse consommation : l'appareil passe au mode d'économie d'énergie, mais la reprise prend un certain temps. Réveil rapide : par rapport à Basse consommation, la valeur de consommation augmente d'un certain degré, mais la reprise est plus rapide. | -

* Réglage par défaut

### Auto.

Cette fonction contrôle l'alimentation d'une manière optimale pour chaque période en analysant l'usage de l'appareil sur la base des journaux des travaux obtenus sur une certaine période de temps.
Si l'appareil n'a pas les informations des journaux des travaux sur une période de quatre semaines, elle choisira le modèle 2 (Mode 3 (Économie d'énergie Priorité 1) entre 08h00 et 18h00). Après cela, elle passera en mode 4 (Économie d'énergie Priorité 2).

### Manuel

Vous pouvez définir un modèle pour chaque plage horaire.
L'appareil a déjà les trois modèles. Vous pouvez ajouter le modèle Économie d'énergie aux "Modèles économiques d'origine 1 à 4".

###### Les trois modèles

Modèle | Modèle | Description du mode
--- | --- | ---
Modèle 1 | En permanence "Économie d'énergie Priorité 2" | L'appareil s'exécute en permanence dans le « Mode 4 (Économie d'énergie Priorité 2) ».
Modèle 2 | 08h00-18h00 "Économie d'énergie Priorité 1" | L'appareil s'exécute dans le « Mode 3 (Économie d'énergie Priorité 1) » entre 08h00 et 18h00, et dans le « Mode 4 (Économie d'énergie Priorité 2) » en dehors de ces horaires.
Modèle 3 | 08h00-18h00 "Démarrage du travail Priorité 1" | L'appareil s'exécute dans le « Mode 1 (Démarrage du travail Priorité 1) » entre 08h00 et 18h00, et dans le « Mode 4 (Économie d'énergie Priorité 2) » en dehors de ces horaires.

## Réglages de date de fonctionnement spécifique

Si vous envisagez d'effectuer des travaux d'impression de fort volume ou une opération spéciale un jour donné, vous pouvez configurer cette date comme « date spécifique » et définir un modèle d'économie d'énergie adapté à cette date spécifique.
Le « fonctionnement à une date spécifique » est effectué le jour configuré comme date spécifique, quel que soit le réglage (activé ou désactivé) du délai de basculement en mode d'extinction automatique.

### Onglet « Date spécifique »

Jusqu'à 7 dates spécifiques peuvent être configurées. Configurez des dates spécifiques, un modèle d'économie d'énergie que vous voulez appliquer ainsi que l'opération à effectuer à la date spécifique si celle-ci tombe en dehors des heures ouvrées.

Elément | Description
--- | ---
Réglage de la date | Permet de configurer la date à laquelle vous voulez utiliser l'appareil avec un modèle spécifique. Sélectionnez un jour compris entre le 1er et le 31 de chaque mois ou à partir de la fin de chaque mois.
Fonctionnement du mode d'économie d'énergie appliqué | Permet de sélectionner un modèle d'économie d'énergie à appliquer. Utilisez l'onglet « Modèle » pour spécifier les détails du modèle d'économie d'énergie.
Fonctionnement en période de congés | Permet de configurer le mode de fonctionnement de l'appareil si la date spécifique prédéfinie tombe un jour non ouvré. Utilisez l'onglet « Congés » pour déclarer le jour comme jour de congé.

- Si une date spécifique initialement demandée coïncide avec celle qui est déplacée parce qu'elle tombe un jour non ouvré, le réglage initial prévaut.
- Si des dates spécifiques correspondant au même jour sont configurées, elles sont utilisées par ordre croissant entre 1 et 7 (numéros de dates spécifiques).

### Onglet « Modèle »

Cet onglet permet de configurer les détails d'un modèle d'économie d'énergie.

Elément | Description
--- | ---
Fonctionnement du mode d'économie d'énergie | Permet de sélectionner un modèle de date spécifique que vous souhaitez spécifier.
Modifier le nom du modèle | Permet de saisir un nom de modèle quand vous voulez changer le nom d'un modèle de date spécifique.
Modèle à créer | Permet de sélectionner un modèle source lorsque vous créez un modèle en utilisant un modèle prédéfini ou enregistré.
Ajouter nouveau programme. | Permet d'ajouter un programme.

### Onglet « Congés »

Permet de spécifier des jours non ouvrés. Les jours spécifiés comme non ouvrés ne pourront être retenus comme date spécifique.

Elément | Description
--- | ---
Liste de congés | Lorsque vous appuyez sur cette option, vous obtenez une liste des dates et jours de semaine correspondant aux jours non ouvrés que vous avez définis sur une période de deux ans.
Jour de la semaine | Utilisez cette option pour spécifier un jour non ouvré en utilisant un jour de la semaine.
Définir la période | Utilisez cette option pour spécifier un jour non ouvré en utilisant une date. « Dernière heure enregistrée » indique le jour et l'heure où la période de jours non ouvrés a été enregistrée à l'aide de la fonction « Définir la période ».

### Niveau d'alimentation en mode veille

Vous pouvez sélectionner "Faible consommation" ou "Réveil rapide".

Elément | Description
--- | ---
Basse consommation | L'appareil passe au mode d'économie d'énergie, mais la reprise prend un peu de temps.
Réveil rapide | Par rapport à Basse consommation, la valeur de consommation augmente d'un certain degré, mais la reprise est plus rapide.

Il peut être configuré dans le mode Réglages (version Web) uniquement. Il ne peut pas être configuré sur l'écran tactile de l'appareil.
Retour au début du chapitre