# UTILISATION DE DEUX APPAREILS POUR EFFECTUER UN TRAVAIL D'IMPRESSION DE GROS VOLUME

## Présentation

Deux appareils sont nécessaires pour utiliser cette fonction.
On utilise deux appareils connectés au même réseau pour réaliser un travail d'impression en parallèle. Cette fonction permet de répartir un travail d'impression de gros volume entre deux appareils afin de réduire le temps nécessaire à l'impression.

Pour utiliser la fonction Impression en tandem dans un environnement Windows, vous devez enregistrer l'adresse IP d'un appareil esclave dans le pilote d'imprimante.
Le pilote d’imprimante Windows PPD ne prend pas en charge cette fonction.

## Utilisation

### Windows

1. #### Cliquez sur l'onglet [Avancé].

2. #### Cochez la case [Impression en tandem]

   On ne peut utiliser la fonction d'impression en tandem que si le pilote d'impression a été installé en choisissant « Installation personnalisée », en sélectionnant [Impression directe LPR (Spécifier l'adresse/Recherche auto)] et en cochant la case [Oui] pour la question « Souhaitez-vous utiliser la fonction d'impression en tandem? ».

### Macintosh

1. #### Sélectionnez [Impression en tandem]

2. #### Cochez la case [Impression en tandem] ()

   L'écran des réglages de l'impression en tandem s'affiche. Entrez l'adresse IP d'un appareil esclave, puis cliquez sur le bouton [Mettre à jour]. Les réglages Impression en tandem sont configurés.
   Pour utiliser la fonction d'impression en tandem, vous devez sélectionner le protocole à utiliser conformément au message qui apparaît à l'écran quand vous ajoutez le pilote d'impression dans l'utilitaire d'installation de l'imprimante.

Retour au début du chapitre