# RÉGLAGES DE L'IMPRIMANTE

## réglages par défaut

Les paramètres de l'imprimante sont décrits ci-dessous.

###### Empêcher l'impression des pages d'avis

Désactive l'impression d'une page d'avis.

###### Empêcher l'impression des pages de test

Désactive l'impression d'une page de test.
Si vous activez ce réglage, vous ne pourrez pas utiliser la fonction [Réglages système] → [Imprimer les listes (utilisateur)] → [Pages de test imprimante] dans le « mode Réglages » pour imprimer les pages de test.

###### Modification auto. du format A4/Lettre

Si vous imprimez une image de format 8-1/2 x 11" (A4), ce réglage vous permet d'utiliser un format papier A4 (8-1/2 x 11") si du papier de format 8-1/2 x 11" (A4) n'est pas chargé.

###### Niveau d'exposition impression

Ceci éclaircit ou assombrit la densité d'impression des images couleur et noir et blanc. La densité d'impression peut être ajustée sur cinq niveaux.

###### Réglage de l'exposition CMYK

Ajuste la densité de cyan (C), magenta (M), jaune (Y) et noir (K). L'exposition de chaque couleur peut être ajustée sur 17 niveaux.

###### Réglages plateau d'alimentation auxiliaire

Ne s'affiche que si le plateau d'alimentation auxiliaire est installé.

Elément | Description
--- | ---
Activer détection format papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire | Cette fonction permet d'interdire l'impression lorsque le format de papier spécifié pour un travail d'impression est différent du format de papier placé sur le plateau d'alimentation auxiliaire.
Activer sélection type de papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire | Cette fonction permet d'interdire l'impression lorsque le format de papier spécifié pour un travail d'impression est différent du format de papier placé sur le plateau d'alimentation auxiliaire.
Exclure le plateau d'alim. aux. de la sélection auto. de papier | Si vous sélectionnez l'option [Auto.] pour le type de papier, vous pourrez exclure le plateau d'alimentation auxiliaire des magasins pouvant être sélectionnés. Il est recommandé d'utiliser cette fonction si des papiers spéciaux sont souvent placés sur le plateau d'alimentation auxiliaire.

###### File d'attente des travaux

Lorsque cette fonction est activée, les travaux d'impression reçus sont affichés dans la file d'attente des travaux différés de l'écran d'état des travaux. Les travaux sont transférés vers la file d'attente des travaux après avoir été analysés par l'appareil. Plusieurs travaux n'ayant pas été encore analysés peuvent apparaître dans la file d'attente des travaux différés.
Lorsque cette fonction est désactivée, les travaux d'impression reçus sont affichés dans la file d'attente des travaux plutôt que d'être affichés dans la file d'attente des travaux différés. Cependant, lorsqu'un fichier au format PDF crypté est imprimé, le travail apparaît dans la file d'attente des travaux différés.

###### Désactivation impr. directe depuis clef USB

Désactive la fonction d'impression directe d'un fichier présent sur une clé USB.

###### Désactivation impr. directe depuis dossier réseau

Désactive l'impression directe à partir d'un dossier réseau.

###### Désactivation de l'envoi pendant l'impression

Désactive la fonction Envoi d'image durant l'impression.

## Réglages de l'interface

Ces réglages permettent de contrôler et de surveiller les données transmises vers le port USB ou le port réseau de l'appareil.

###### Mode de vidage hexadécimal

Cette fonction permet d'imprimer les données à partir d'un ordinateur au format hexadécimal au format ASCII correspondant. Ce mode vous permet de vérifier si les données à imprimer à partir du PC sont transmises correctement ou non à l'imprimante.
Exemple de vidage hexadécimal :

###### Dépassement du délai E/S

Le dépassement du délai E/S peut être défini entre 1 et 999 secondes.
La fonction de dépassement du délai E/S interrompt temporairement la connexion si la période définie s'écoule sans qu'aucune donnée n'ait été reçue par le port. Une fois la connexion interrompue, le port est défini sur la sélection automatique ou le travail d'impression suivant est lancé.

###### Activation port USB

Active l'impression à partir du port USB.

###### Commutation de l'émulation du port USB

Si l'appareil est connecté à l'aide du port USB, sélectionnez le langage de description de page émulé.
Les réglages suivants peuvent être configurés.

- Auto.
- PostScript
- PCL

- Les réglages sont identiques à ceux de « Commutation de l'émulation du port réseau ».
- Sauf en cas d'erreurs d'impression fréquentes, il est recommandé d'utiliser le réglage par défaut « Auto. ».

###### Activation port réseau

Active l'impression à partir du port réseau.

###### Commutation de l'émulation du port réseau

Ce réglage permet de sélectionner le langage de description de page émulé lorsque l'appareil est connecté par un port réseau.
Les réglages suivants peuvent être configurés.

- Auto.
- PostScript
- PCL

- Les réglages sont identiques à ceux de « Commutation de l'émulation du port USB ».
- Sauf en cas d'erreurs d'impression fréquentes, il est recommandé d'utiliser le réglage par défaut « Auto. ».

###### Méthode de commutation des ports

Sélectionne lorsque la commutation des ports a lieu.

Elément | Description
--- | ---
Commuter en fin de travail | Le port commute en sélection automatique lorsque l'impression est terminée.
Commuter après dépassement du délai E/S | Lorsque le délai défini par « Dépassement du délai E/S » est écoulé, le port commute sur Sélection automatique.

Les deux ports d'impression suivants sont disponibles sur l'appareil :

- Port USB
- Port réseau

## Calibration automatique des couleurs

Effectue la correction automatique des couleurs si la couleur des copies couleur est désactivée.
L'appareil imprime une page de test qui est numérisée et la couleur est automatiquement corrigée.
Appuyez sur la touche [Soumettre] ; une page de test s'imprime et un message s'affiche pour vous inviter à lancer un calibrage automatique.
Placez la page de test sur la vitre d'exposition comme illustré ci-dessous (afin que la ligne mince du bord de la page soit sur la gauche).

Placez du papier copie (environ cinq pages) du même format que la page de test sur celle-ci et fermez doucement le chargeur automatique de documents, puis appuyez sur la touche [Soumettre].

- Avant d'exécuter le calibrage automatique des couleurs, vérifiez si le réglage de l'alignement est correct.
  Si le réglage de l'alignement n'est pas correct, effectuez un « Réglage de l'alignement des couleurs ».
- Si la couleur est toujours dégradée après avoir effectué le calibrage automatique des couleurs, vous pouvez répéter cette opération pour améliorer la couleur.

Retour au début du chapitre