# COPIE EN BROCHURE POUR COPIES TRIÉES

## Présentation

Cette fonction permet d'agrafer chaque jeu de copies en deux positions sur le pli central du papier, de plier le jeu en deux et de le délivrer. Pour le pliage piqûre à cheval, le module effectue un rognage du bord en procurant ainsi une image de sortie de bel aspect.

- Vous pouvez visualiser les positions d'agrafage dans « AFFICHAGE D'UN APERÇU DE LA COPIE ».
- Un finisseur en piqûre à cheval est nécessaire pour pouvoir utiliser la fonction de tri d'agrafage.
- La fonction de rognage est disponible lorsqu’un module de rognage est installé sur la machine.

## Utilisation

### Piqûre à cheval

1. #### Appuyez sur la touche [sortie]

2. #### Appuyez sur l'onglet [Agrafage], puis appuyez sur la touche [Piqûre à cheval]

3. #### Appuyez sur la touche [Activé]

   Une fois les réglages terminés, appuyez sur .

   Si le nombre d'originaux numérisés dépasse la limite de capacité d'agrafage des feuilles, un message apparaît. Appuyez sur la touche [Fractionner], [Continuer] ou [Annuler].
   [Fractionner] : permet de séparer les pages en jeux pouvant être agrafés et triés. Vous ne pourrez pas utiliser cette fonction si les réglages de couverture sont sélectionnés.
   [Continuer] : permet de continue le tri sans agrafage.
   [Annuler] : permet d'annuler le réglage de Tri agrafage.

   ###### Pour annuler la Piqûre à cheval :

   Appuyez sur la touche [Désactivé].

### Réglages massicot

1. #### Lorsque Piqûre à cheval est sélectionné, appuyez sur la touche [Réglages massicot]

2. #### Appuyez sur la touche [Activé] et spécifiez la largeur à massicoter.

   Appuyez sur le champ d'affichage de la valeur numérique de la largeur de massicotage, puis entrez la plage autorisée à l'aide des touches numériques. Sinon, appuyez sur l'.
   Une fois les réglages terminés, appuyez sur .

   ###### Pour annuler Réglages massicot :

   Appuyez sur la touche [Désactivé].

Retour au début du chapitre