# IMPRESSION DE CERTAINES PAGES SUR UN PAPIER DIFFÉRENT

## Présentation

###### Sous Windows

Les couvertures avant et arrière, ainsi que d'autres pages d'un même document, peuvent être imprimées sur un papier différent du reste des pages.
Utilisez cette fonction si vous souhaitez imprimer les deux pages de couverture sur un papier épais, ou si vous souhaitez insérer du papier de couleur ou un autre type de papier au niveau de certaines pages.
Si nécessaire, le papier peut être inséré en tant que feuilles d'insertion où rien n'est imprimé.

###### Sous Macintosh

Les couvertures avant et arrière peuvent être imprimée sur un papier différent de celui des autres pages. Cette fonction peut être utilisée, par exemple, lorsque vous voulez imprimer uniquement la couverture avant et arrière sur un papier épais.

## Utilisation

### Windows

1. #### Cliquez sur l'onglet [Modes spéciaux]

2. #### Sélectionnez [Autre papier] puis cliquez sur le bouton [Réglages].

3. #### Sélectionnez les réglages d'insertion du papier

   - Réglez la source papier, la position d'insertion et de la méthode d'impression.
   - Cliquez sur le bouton [Ajouter]. Les réglages effectués s'affichent dans « Informations ».
   - Une fois les réglages terminés, cliquez sur le bouton [Enregistrer] dans « Réglages utilisateur ».

4. #### Cliquez sur le bouton [OK]

   - Quand [Plateau d'alim. aux.] est sélectionné dans « Source papier », veillez à sélectionner le « Type de papier » et à charger ce type de papier dans le plateau d'alimentation auxiliaire.
   - Si l'option [Autre page] est sélectionnée pour « Position d'insertion », spécifiez la position d'insertion en saisissant directement un numéro de page. Cependant, des éléments ne peuvent pas être successivement insérés à la même page.
   - Si les intercalaires sont successivement insérés sur la même page. « Méthode d’impression » ne peut être configurée que sur [Vierge].
   - Si la fonction « Méthode d'impression » est réglée sur [Recto verso], la page spécifiée et la page suivante sont imprimées sur les deux faces du papier, rendant ainsi inutile le réglage d'une insertion sur une page imprimée au verso.
   - Lorsque le pilote d’imprimante Windows PPD est utilisé, seule l’impression recto est possible.

### Macintosh

1. #### Sélectionnez [Fonctions d’imprimante], puis [Couverture avant] ou [Couverture arrière]

2. #### Sélectionnez les réglages d'insertion de couverture

   Sélectionnez le paramètre d'impression, le magasin papier et le type de papier pour les couvertures avant et arrière.

Retour au début du chapitre