# AJUSTEMENT DE L'ÉPAISSEUR DE LIGNE

## Présentation

Cette fonction permet d'augmenter l'épaisseur de toute la ligne lorsque les lignes imprimées ne sont pas nettes dans une application de CAO ou une autre application spéciale.
Lorsque les données incluent des lignes de largeurs différentes, vous pouvez également imprimer toutes les lignes à la largeur minimale (si nécessaire).

- Cette fonction est accessible dans un environnement Windows.
- Le pilote d'imprimante PCL6 peut utiliser cette fonction.

## Utilisation

### Windows

1. #### Cliquez sur l'onglet [Avancé].

2. #### Sélectionnez un nombre dans le menu déroulant [Réglages de largeur de ligne].

   - Les unités d'ajustement de largeur de lignes peuvent être définies sur « Largeur fixe » ou « Ratio ».
     Cliquez sur le bouton [Compatibilité] et sélectionnez les unités dans le menu « Unité de largeur de ligne ».
   - Pour imprimer toutes les lignes avec la largeur minimale, cliquez sur le bouton [Compatibilité] puis cliquez sur la case à cocher [Largeur de ligne minimale]. Cette option est disponible lorsque le mode couleur est réglé sur noir et blanc.

Retour au début du chapitre