# RÉGLAGE DE LA ZONE DE CARTE

Vous pouvez définir la vérification des données pendant la lecture de la carte.

###### Liste des éléments de configuration

Elément | Description
--- | ---
Importer depuis le fichier Configuration | Lorsque vous saisissez le nom du fichier de configuration et appuyez sur la touche [Soumettre], les réglages de la zone de carte sont lus à partir de ce fichier. Si vous appuyez sur la touche [Effacer], tous les fichiers qui correspondent aux critères de recherche actuels sont supprimés.
Vérifier le code fonction en mode HID | Permet de vérifier le code fonction d'une carte HID.
Code d'installation | Permet de saisir le code fonction d'une carte HID. Lorsque vous appuyez sur la touche [Enregistrer], le code fonction est enregistré.
Test de lecture de carte | Si vous appuyez sur la touche [Soumettre], le test du lecteur de carte démarre, puis les résultats s'affichent.

Retour au début du chapitre