# EXTÉRIEUR

Cette section décrit les noms et fonctions des pièces respectives à l'extérieur de la machine.
Appuyez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

Les témoins de l'écran de contrôle peuvent être différents selon le pays ou la région où vous achetez la machine.
×
Chargeur automatique de documents
Charge et numérise automatiquement plusieurs documents originaux. Le recto et le verso des originaux peuvent tous 2 être automatiquement numérisés.
-CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
×
Couverture avant (supérieure)
Ouvre cette couverture pour remplacer la cartouche de toner ou pour retirer le papier mal engagé dans le module de passage papier.
×
Indicateur d'état*
L'état de la machine est indiqué.
-INDICATEURS D'ÉTAT
×
Couverture avant (inférieure)
Ouvre cette couverture pour passer l'interrupteur principal sur "Activé" ou "Désactivé" ou pour nettoyer le principal chargeur du tambour photoconducteur.
-ALLUMER OU ÉTEINDRE L'ALIMENTATION ET REDÉMARRER LA MACHINE
- CARTOUCHE DE TONER
- Nettoyer l'unité laser
×
Plateau de sortie (plateau central)*
Le papier imprimé sort dans ce plateau.
×
Panneau de commande
Ce panneau héberge le bouton [ALIMENTATION], le bouton/l'indicateur [Économie d’énergie] et l'écran tactile. Utilisez l'écran tactile pour utiliser chacune de ces fonctions.
-PANNEAU DE COMMANDE
×
Plateau de droite*
Si nécessaire, le papier peut sortir dans le plateau de droite.
×
Finisseur*
Vous permet d'agrafer et de sortir le papier.
×
Finisseur en piqûre à cheval*
Vous permet d'agrafer et de plier le papier.
×
Unité de détuilage*
Vous permet de détuiler le papier imprimé.
×
Module perforeuse*
Vous permet de perforer le papier.
×
Port USB (type A)
Utilisé pour relier un périphérique USB, tel qu'une clé USB à la machine.
Pour le câble USB, utilisez un câble blindé.
Prend en charge l'USB 2.0 (Haut débit).
×
Clavier*
Vous pouvez l'utiliser en remplacement du clavier affiché sur l'écran tactile. Il peut être rangé sous le panneau de commande lorsqu'il n'est pas utilisé.
-NOMS ET FONCTIONS DES TOUCHES DE CLAVIER PROGRAMMABLES
×
Magasin 1
Stockez le papier dans ce magasin. Vous pouvez stocker 1 200 feuilles.
-MAGASIN 1/2
×
Magasin 2
Stockez le papier dans ce magasin. Vous pouvez stocker 800 feuilles.
-MAGASIN 1/2
×
Magasin 3
Stockez le papier dans ce magasin. Vous pouvez stocker 500 feuilles.
-MAGASIN 3/4
×
Magasin 4
Stockez le papier dans ce magasin. Vous pouvez stocker 500 feuilles.
-MAGASIN 3/4
×
Magasin 5 (MX-LC12)*
Stockez le papier dans ce magasin. Vous pouvez stocker 3 500 feuilles.
-MAGASIN GRANDE CAPACITÉ
×
Magasin 5 (MX-LCX3 N)*
Stockez le papier dans ce magasin. Vous pouvez stocker 3 000 feuilles.
-MAGASIN GRANDE CAPACITÉ
×
Plateau d'alimentation auxiliaire*
Servez-vous de ce magasin pour alimenter le papier manuellement.
Lors du chargement de papier plus large que A4R ou 8-1/2" × 11"R, étendez le guide de prolongement.
-PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE
×
Massicot*
Vous permet de découper l'excédant des impressions agrafées en piqûre à cheval.

×
Magasins grande capacité*
Stockent le papier dans ce magasin. Vous pouvez stocker 2 500 feuilles dans chaque magasin.
-MAGASINS GRANDE CAPACITÉ
×
Plateau d'alimentation auxiliaire*
Servez-vous de ce magasin pour alimenter le papier manuellement.
Lors du chargement de papier plus large que A4R ou 8-1/2" × 11"R, étendez le guide de prolongement.
×
Module d'insertion*
Les couvertures et feuilles d'insertion à insérer dans les feuilles imprimées peuvent être chargées.
A l'aide de la fonction de finition manuelle, vous pouvez directement faire avancer le papier dans le finisseur ou le finisseur en piqûre à cheval pour agrafer, perforer ou plier le papier.
×
Unité de pliage*
Vous permet de plier et de sortir le papier.
×
Chariot papier*
Chariot installé dans l'empileur grande capacité. Il est utile lorsque vous portez un grand nombre de feuilles imprimées.
×
Empileur grande capacité*
Cette unité est utile lorsque vous imprimez un grand nombre de copies. Au maximum, 5 000 feuilles de papier peuvent être sorties.
Vous pouvez également connecter deux unités.
-EMPILEUR GRANDE CAPACITÉ
* Facultatif. Retour au début