# MODULE D'INSERTION

## Présentation

Le module d'insertion permet de charger les couvertures et les intercalaires à insérer dans les tirages.
La fonction de finition manuelle vous permet d'introduire directement du papier dans le finisseur ou le finisseur piqûre à cheval pour effectuer des opérations d'agrafage, de perforation ou de pliage des tirages.
Pour plus d'informations sur les types de papier qui peuvent être chargés dans le module d'insertion, voir « CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES de MODULE D'INSERTION » dans le « Guide de démarrage rapide ».

### Noms des fonctions

Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

×
Magasin papier (supérieur/inférieur)
Insérez du papier ou du papier imprimé. Vous pouvez charger au maximum 200 feuilles de papier dans chaque magasin.
×
Extension du plateau d'alimentation auxiliaire
Déployez cet élément pour charger du papier de format supérieur à A4R ou 8-1/2" × 11"R.
×
Guide papier
Enfoncer le levier de verrouillage pour ajuster au format du papier.
×
Capot du module d'insertion d'intercalaires
Ouvrez ce capot pour éliminer un bourrage papier.
×
Capot avant du module de transfert de papier
Ouvrez ce capot pour éliminer un bourrage papier.
×
Capot arrière du module de transfert de papier

Vous pouvez également ouvrir ce capot pour extraire le papier bloqué.

×
Capot

Vous pouvez également ouvrir ce capot pour extraire le papier bloqué.

Retour au début du chapitre