# INSERTION DE PAGES DE SÉPARATION ENTRE LES TRAVAUX OU COPIES

## Aperçu

Vous pouvez insérer des pages de séparation entre des travaux ou le nombre spécifié de copies.

- Cette fonction peut être exécutée dans un environnement Windows.
- Le pilote d'imprimante PCL6 ou PS peut utiliser cette fonction.

## Opération

### Windows

1. #### Cliquez sur l'onglet [Principale], puis sur le bouton [Page de séparation]

2. #### Modifier les réglages

   - Sélectionnez le magasin et le type de papier dans « Sélection papier » et configurez les positions où il faut insérer des pages de séparation « Position d'insertion ».
   - Si vous sélectionnez « Par copies » dans « Position d'insertion », une page de séparation est insérée chaque fois que le nombre spécifié de copies est imprimé. Par exemple, si vous configurez « 5 » lors de l'impression de 10 copies, des pages de séparation seront insérées après la 5ème et la 10ème copies.

Retour au début