# UTILISATION DE DEUX APPAREILS POUR COPIER EN PARALLÈLE(COPIE TANDEM)

## Présentation

Cette fonction partage en deux un travail de copie entre deux appareils connectés au réseau, ce qui permet de réduire le temps de copie. La fonction Copie tandem doit être activée dans le champ [Réglage de connexion en tandem] du mode Réglages.

Appareil maître et Appareil esclave
L'appareil maître sert à numériser des originaux et à imprimer les données. L'appareil esclave est enregistré dans l'appareil maître et imprime uniquement les données sans numériser des originaux.

- Pour utiliser cette fonction, deux appareils doivent être connectés à votre réseau. Vous ne pouvez pas utiliser plus de deux appareils pour la copie tandem.
- Si la fonction Copie tandem est activée à l'aide d'une fonction fournie dans l'appareil maître et pas dans l'appareil esclave, un message s'affiche. Par exemple, si un finisseur piqûre à cheval est installé dans l'appareil maître, mais pas dans l'appareil esclave :
  - La fonction Copie tandem est activée lors de la spécification des copies sans agrafage.
  - La fonction Copie tandem est désactivée lors de la spécification des copies avec agrafage.
- Si l'appareil maître ou l'appareil esclave tombe à court de papier, l'appareil qui est tombé à court de papier suspend le travail, tandis que celle qui a encore du papier le poursuit. Dès que du papier est ajouté à l'appareil qui est tombé à court de papier, le travail reprend.
- Si vous avez configuré les paramètres d'authentification utilisateur, la fonction Copie tandem peut ne pas être activée en fonction de l'authentification spécifiée pour les appareils maître et esclave.
  - La fonction Copie tandem est activée lorsqu'une authentification utilisateur est spécifiée dans l'appareil maître.
  - La fonction Copie tandem est désactivée lorsqu'une authentification utilisateur est spécifiée dans l'appareil esclave, mais pas dans l'appareil maître.
  - Si un nombre impair de jeux est spécifié, un jeu supplémentaire est envoyé sur l'appareil maître.

###### Pour utiliser la fonction Copie tandem :

Dans le « mode Réglages (administrateur) »sélectionnez [Réglages système] → [Contrôle du périphérique] → [Réglage de connexion en tandem].

- L'adresse IP de l'appareil esclave doit être enregistré dans l'appareil maître. Pour le numéro de port, il est conseillé d'utiliser le réglage initial (50001). A moins de connaître des difficultés avec ce réglage, ne modifiez pas le numéro de port. Le réglage en tandem doit être configuré par votre administrateur réseau. Si l'appareil maître et l'appareil esclave doivent intervertir leurs rôles, configurez l'adresse IP de l'appareil maître dans l'appareil esclave. Le même numéro de port peut être utilisé sur les deux appareils.

###### Pour interdire la transmission ou la réception en tandem :

Dans le « Mode réglages (administrateur) » sélectionnez [Réglages système] → [Contrôle du périphérique] → [Réglage de connexion en tandem].

- Pour interdire la transmission en tandem, activez [Désactivation mode machine maître].
- Pour interdire la réception en tandem, activez [Désactivation mode machine esclave].

## Utilisation

1. #### Placez un original et appuyez sur la touche [Aperçu].

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   Lors de l'utilisation de la vitre d'exposition pour numériser plusieurs pages d'un originale, changez d'original et appuyez sur la touche [Numéris. suppl.].
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Copie tandem]

   Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche [Précédent].

   ###### Pour annuler le réglage de copie tandem :

   Appuyez sur la touche [Copie tandem] pour effacer la coche.

3. #### Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies

   Vous pouvez sélectionner jusqu'à 9999 copies (jeux). Le nombre de copies spécifié est partagé entre les appareils maître et esclave. Si le nombre de copies est impair, l'appareil maître réalise davantage de copies que l'appareil esclave.

   ###### Si le nombre de copies spécifié n'est pas correct :

   Appuyez sur la touche [C] et saisissez le numéro correct.

4. #### Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.

   ###### Pour annuler tous les réglages :

   Appuyez sur la touche [CA].

5. #### Appuyez sur la touche [Couleur Départ] ou [N&B Départ] pour lancer la copie

   ###### Pour annuler la fonction Copie tandem :

   Appuyez sur les touches [ARRÊTER] des deux appareils.

Retour au début du chapitre