# MINUTERIE DE MISE HORS TENSION AUTO.

## Présentation

Ce mode coupe l'alimentation du panneau de commande et de l'unité de fusion, et fait attendre l'appareil à l'état de consommation d'énergie le plus bas.
Le mode Minuterie de mise hors tension auto. est activé lorsque le laps de temps défini pour l'état d'attente sans exécution de travail est écoulé.
Si on la compare avec le mode d'économie d'énergie, la quantité d'énergie économisée est considérablement plus importante, mais le temps de réactivation est plus long.
Le bouton [Économie d'énergie] clignote lorsque l'appareil est en mode Minuterie de mise hors tension auto.
On peut également activer le mode Minuterie de mise hors tension auto. en appuyant sur le bouton [Économie d'énergie] lorsque celui-ci n'est pas allumé.
Ce mode se désactive lorsque des données d'impression sont reçues ou si l'on appuie sur le bouton [Économie d'énergie] lorsqu'il clignote.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et régions.
Un message apparaît 15 secondes avant l'accès au mode de mise hors tension automatique. Pour fermer le message et continuer en mode de fonctionnement normal, appuyez sur le bouton [Continuer].
Le message réapparaît 15 secondes avant la fin du prolongement du temps de fonctionnement normal.
Si aucune opération n'est effectuée dans les 15 secondes suivant l'affichage du message, la machine passe au mode de mise hors tension automatique.
Pour définir l'affichage du message :
Choisissez [Économie d'énergie] → [Réglage de gestion de l'alimentation] → [Afficher le message de délai d'accès au mode d'économie d'énergie / Mise hors tension auto.] dans "Mode Réglage (administrateurs)".
Retour au début du chapitre