# RÉGLAGES DES MAGASINS PAPIER

## Réglages des magasins/Réglages du papier

Ces réglages spécifient la fonction Commutation automatique de magasin, ainsi que le type et le format du papier pour chaque magasin papier.
Lorsque ce réglage est activé et que le magasin utilisé est automatiquement changé, l'avant de Réglages position impression XY recto/verso peut changer en raison du changement de magasin.

### Commutation automatique de magasin

Lorsqu'un magasin manque de papier au cours de l'impression, cette fonction détermine si la machine doit sélectionner automatiquement un autre magasin contenant le même format/type de papier et continuer l'impression.

### Réglages de chaque magasin

Ces réglages permettent de définir le type et le format de papier, ainsi que les fonctions autorisées pour chaque magasin papier.
Après avoir cliqué sur le nom d'un magasin, l'écran d'enregistrement des magasins apparaît.

###### Liste des Éléments de configuration

Élément | Description
--- | ---
Type | Sélectionnez un type de papier à charger dans le magasin. Les types de papier qui peuvent être sélectionnés varient en fonction des magasins papier. Pour de plus amples renseignements, consultez « Réglages des magasins ». Pour configurer un type d'utilisateur, voir « Enregistrement du type de papier ».
Format | Sélectionnez le format du papier dans la liste. Les formats de papier qui peuvent être sélectionnés varient en fonction des magasins papier. Les formats qui peuvent être sélectionnés peuvent également être limités par le type de papier sélectionné ci-dessus. Pour de plus amples renseignements, consultez « Réglages des magasins ». Si le format désiré n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez [Entrée taille] et entrez directement le format (seulement pour les plateaux 4 à 8 et d'alimentation auxiliaire). Pour de plus amples renseignements, consultez « Réglages des magasins ».
Travaux autorisés depuis les magasins | Sélectionnez les modes qui peuvent être utilisés. Si vous ne souhaitez pas qu'une fonction donnée soit utilisée avec le magasin sélectionné, désactivez-la. Lorsque le « Type » n'est pas du papier ordinaire, du papier recyclé, du papier couleur ou un type d'utilisateur.
Réglage détection double alim. | Indiquez s'il faut détecter la double alimentation.
Sélection des réglages papier | Les propriétés du papier peuvent être sélectionnées lorsque [Type utilisateur] est sélectionné pour le type « Réglage du magasin ». Sélectionnez les propriétés appropriées configurées dans Propriétés papier pour le papier. Pour ajouter un nouveau Réglages papier, appuyez sur [Ajouter]. Pour la procédure d'ajout de Réglages papier, voir « Enregistrement réglages papier ».

- Si le format de papier indiqué ici est différent du format du papier chargé dans un magasin, un problème ou un faux départ peut se produire lors de l'impression.
  Pour modifier le format du papier d'un magasin, consultez « AVANT D'UTILISER LA MACHINE ».
- Les propriétés de papier telles que « Face imposée » sont automatiquement configurées lorsque le type de papier est sélectionné. Les propriétés du magasin papier ne peuvent pas être modifiées dans cet écran.
- En mode « Mode Réglage (administrateur) », si vous avez sélectionné [Réglages système] → [Contrôle du périphérique] → [Désactivation du réglage des magasins], vous ne pouvez pas configurer les réglages de magasin (sauf pour le plateau d'alimentation auxiliaire).
- Les réglages des magasin papier peuvent empêcher de sélectionner certaines propriétés de papier.

###### Réglages des magasins

Magasin papier | Type de papier | Format
--- | --- | ---
Magasin 1 | Type de papier ordinaire, pré-imprimé, recyclé, en-tête, perforé, couleur, type utilisateur | A4, B5, Letter (8-1/2" x 11")
Magasin 2 | A4, Letter (8-1/2" x 11")
Magasin 3 | Type de papier ordinaire, pré-imprimé, recyclé, en-tête, perforé, couleur, papier épais 1*1, papier épais 2*1, type utilisateur | Auto-AB (A3W(12" x 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")), Auto-pouce (12" x 18"(A3W), 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R), 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), A4W (9 x 12"), 8K, 16K, 16KR
Magasin 4 | Type de papier ordinaire, pré-imprimé, recyclé, en-tête, perforé, couleur, papier épais 1*1, papier épais 2*1, gaufré, type utilisateur | Auto-AB (A3W (12" x 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")), Auto-pouce (12" x 18"(A3W), 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2R), Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), A4W (9" x 12"), 8K, 16K, 16KR
Étiquettes | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-pouce (Letter (8-1/2" x 11"), Letter R (8-1/2" x 11"R), Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces
Transparent | Auto-AB (A4, A4R), Auto-pouce (Letter (8-1/2" x 11"), Letter R (8-1/2" x 11"R), Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces
Intercalaire | Auto-AB (A4), Auto-pouce (Letter (8-1/2" x 11"))
Magasin 5 (lorsque MX-LC12 est installé) | Type de papier ordinaire, pré-imprimé, recyclé, en-tête, perforé, couleur, papier épais 1*1, papier épais 2*1 | A4, B5, Letter (8-1/2" x 11")
Magasin 5 (lorsque MX-LCX3 N est installé) | A3, B4, A4, A4R, B5, A3W (12" x 18"), 13" x 19", Ledger (11" x 17"), Legal (8-1/2" x 14"), 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), Letter (8-1/2" x 11"), Letter R (8-1/2" x 11"R)
Magasin 5 (lorsque MX-LC13 est installé) | Type de papier ordinaire, pré-imprimé, recyclé, en-tête, perforé, couleur, papier épais 1*1, papier épais 2*1, papier épais 3*1, papier épais 4*1, papier fin, papier brillant, étiquettes, gaufré, type utilisateur | Auto-AB (A3W(12" x 18"), A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm x 330 mm (8-12" x 13")), Auto-pouce (13" x 19", A3W(12" x 18"), Ledger (11" x 17"), Legal (8-1/2" x 14"), Letter (8-1/2" x 11"), Letter R (8-1/2" x 11"R), Executive R (7-1/4" x 10-1/2"R)), Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), SRA3 (320 mm x 450 mm), SRA4 (225 mm x 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Transparent | Pareil que pour le magasin 4
Intercalaire | Pareil que pour le magasin 4
Magasin 6 (lorsque MX-LC13 est installé) | Type de papier ordinaire, pré-imprimé, recyclé, en-tête, perforé, couleur, papier épais 1*1, papier épais 2*1, papier épais 3*1, papier épais 4*1, papier fin, intercalaire, transparent, papier brillant, étiquettes, gaufré, type utilisateur | Pareil que pour le Magasin 5 (lorsque MX-LC13 est installé).
Magasin 7 (quand deux magasins grande capacité sont installés) | Pareil que pour le Magasin 5 (lorsque MX-LC13 est installé). | Pareil que pour le Magasin 5 (lorsque MX-LC13 est installé).
Magasin 8 (quand deux magasins grande capacité sont installés) | Pareil que pour le Magasin 6 (lorsque MX-LC13 est installé). | Pareil que pour le Magasin 5 (lorsque MX-LC13 est installé).
Plateau d'alimentation auxiliaire (sur la machine) | Type de papier ordinaire, pré-imprimé, recyclé, en-tête, perforé, couleur, papier épais 1*1, papier épais 2*1, papier épais 3*1, papier épais 4*1, papier brillant, gaufré, type utilisateur | Auto-AB (A3W(12" x 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, SRA3 (320 mm x 450 mm), SRA4 (225 mm x 320 mm), 13" x 19", 11" x 17”, 8-1/2" x 11", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13" ) *2, 216 mm x 340 mm*2, 216 mm x 343 mm*2, Auto-pouce (13" x 19", 12" x 18"(A3W), Ledger (11" x 17"), Legal (8-1/2" x 14"), Letter (8-1/2" x 11"), Letter R (8-1/2" x 11"R), Invoice R (5-1/2" x 8-1/2R), Executive R (7-1/4" x 10-1/2"R), A3, SRA3 (320 mm x 450 mm), SRA4 (225 mm x 320 mm), B4, A4, B5, 8-1/2" x 13-1/2"*2, 8-1/2" x 13-2/5"*2), Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces, A4W (9" x 12"), 8K, 16K, 16KR
Enveloppe | COM-10, Monarch, DL, C5
Transparent | Pareil que pour le magasin 4
Intercalaire | Pareil que pour le magasin 4
Étiquettes | Pareil que pour le magasin 4
Plateau d'alimentation auxiliaire (lorsque MX-LC13 est installé) | Type de papier ordinaire, pré-imprimé, recyclé, en-tête, perforé, couleur, papier épais 1*1, papier épais 2*1, papier fin, transparent, type utilisateur | Auto-AB (A3W(12" x 18"), A3, B4, A4W, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")*2, 216 mm x 340 mm*2, 216 mm x 343 mm*2), Auto-pouce (12" x 18"(A3W), Ledger (11" x 17"), Legal (8-1/2" x 14"), Letter (8-1/2" x 11"), Letter R (8-1/2" x 11"R), Invoice R (5-1/2" x 8-1/2R), Executive R(7-1/4" x 10-1/2"R), 8-1/2" x 13-1/2"*2, 8-1/2" x 13-2/5"*2), Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces, 13" x 19", SRA3 (320 mm x 450 mm), SRA4 (225 mm x 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Transparent | Pareil que pour le magasin 4
Intercalaire | Pareil que pour le magasin 4
Module d'insertion (supérieur) | Type de papier ordinaire, pré-imprimé, recyclé, en-tête, perforé, couleur, papier épais 1*1, papier épais 2*1, type utilisateur | Auto-AB (A3W(12" x 18"), A3, B4, A4W(9" x 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 330 mm*2, 216 mm x 340 mm*2, 216 mm x 343 mm*2, Ledger (11" x 17"), Letter (8-1/2" x 11")) Auto-pouce (12" x 18"(A3W), Ledger (11" x 17"), Legal (8-1/2" x 14"), Letter (8-1/2" x 11"), Letter R (8-1/2" x 11"R), Invoice R (5-1/2" x 8-1/2R), Executive R (7-1/4" x 10-1/2"R), A3, B4, A4, 9" x 12"(A4W), 8-1/2" x 13-1/2"*2, 8-1/2" x 13-2/5"*2) Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces, 13" x 19", SRA3 (320 mm x 450 mm), SRA4 (225 mm x 320 mm), 8K, 16K, 16KR
Module d'insertion (inférieur)

*1 Papier épais 1 : 106 g/m2 jusqu’à 176 g/m2 (28 lb. jusqu’à 46 lb.)
Papier épais 2 : 177 g/m2 jusqu’à 220 g/m2 (47 lb. jusqu’à 58 lb.)
Papier épais 3 : 221 g/m2 jusqu’à 256 g/m2 (59 lb. jusqu’à 68 lb.)
Papier épais 4 : 257 g/m2 jusqu’à 300 g/m2 (69 lb. jusqu’à 79 lb.)
*2 Le format détecté automatiquement est défini sur « Form. ident. pour détec. auto. » dans l'écran des réglages du plateau d'alimentation auxiliaire (voir ci-dessous).

### Form. ident. pour détec. auto.

« Form. ident. pour détec. auto. » est utilisé pour sélectionner le format du papier qui est automatiquement détecté à partir de formats similaires au cours de la détection automatique du format de papier.
Lorsqu'un format de papier est sélectionné de façon facultative, n'importe quel format de papier est détecté comme le format sélectionné.

Magasin | Auto-AB | Auto-pouce
--- | --- | ---
Magasin 5/Magasin 6 (lorsque les magasins grande capacité sont installés) | 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") | 8-1/2" x 13-1/2" (216 mm x 343 mm), 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 14"
Magasin 7/Magasin 8 (lorsque deux magasins grande capacité sont installés)
Plateau d'alimentation auxiliaire (sur la machine) | 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") | 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 13-1/2" (216 mm x 343 mm)
Plateau d'alimentation auxiliaire (quand les magasins grande capacité sont installés) | 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), A4R | 8-1/2" x 13-1/2" (216 mm x 343 mm), 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11"R, 8-1/2" x 14"
Module d'insertion (supérieur) | 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), A4R | 8-1/2" x 13-1/2" (216 mm x 343 mm), 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11"R, 8-1/2" x 14"
Module d'insertion (inférieur)

## Enregistrement du format personnalisé (Auxiliaire)

Si, dans le plateau d'alimentation auxiliaire, vous utilisez souvent un papier de format non standard, vous pouvez enregistrer préalablement ce format.
L'enregistrement de ce format vous épargnera les réglages laborieux à chaque fois que vous devrez l'utiliser.
Jusqu'à trois types de papier peuvent être enregistrés.
Appuyez sur la touche ([Personnalisé 1] à [Personnalisé 7]) dans laquelle vous voulez enregistrer ou modifier un format de papier, et l'écran d'enregistrement apparaît.
Sélectionnez si vous souhaitez entrer le format en mm (« Entrée du format-AB ») ou en pouces (« Entrée du format-pouces »), puis définissez les dimensions X et Y du papier.

###### Liste des Éléments de configuration

Sélection des pouces | Emplacement du magasin papier | Plage de réglage
--- | --- | ---
Entrée du format-AB | Installé sur la machine | Sens de l'axe X : 140 mm à 1 200 mm Sens de l'axe Y : 90 mm à 330 mm
Magasin grande capacité | Sens de l'axe X : 140 mm à 1 200 mm Sens de l'axe Y : 100 mm à 330 mm
Entrée du format-pouces | Installé sur la machine | Sens de l'axe X : 5-1/2" à 47-1/4" Sens de l'axe Y : 3-5/8" à 13
Magasin grande capacité | Sens de l'axe X : 5-1/2" à 47-1/4" Sens de l'axe Y : 4" à 13

## Enregistrement réglages papier

Lorsque vous appuyez sur [Ajouter] dans la sélection Réglages papier dans les réglages magasins papier, l'écran d'enregistrement Réglages papier apparaît. En sélectionnant les réglages avancés dans Propriétés papier pour le papier à utiliser, vous pouvez réaliser des impressions en utilisant les conditions les plus appropriées pour la matrice imprimée.

Élément | Description
--- | ---
Nom | Entrez un nom pour les Réglages papier (au maximum, 50 caractères de demi-largeur ou de largeur normale).
Numéro de recherche | Configurez un numéro de recherche.
Onglet [Réglages par défaut]
Régl. poids papier | Configurez le poids du papier à utiliser.
| Unité | Configurez les unités utilisées pour le poids du papier.
Type de papier | Configurez le type de papier par brillance.
Informations sur le papier | Configurez lorsque du papier couleur, un intercalaire ou du papier perforé est utilisé.
Réglages papier | Configurez les propriétés du papier à utiliser. Pour les propriétés, consultez les réglages dans « Enregistrement du type de papier ».
Onglet [Détails]
Configurations de la température de fusion | Configurez la température de l'unité de fusion appropriée pour le papier à utiliser.
Réglage détection double alim. | Spécifiez si les doubles alimentations sont détectées. Cette fonction ne peut être utilisée lorsque du papier plus lourd que 68 lb. (256 g/m2) est utilisé.
Régl. valeur actuelle du transf. prim. | Configurez la valeur actuelle de l'unité de transfert primaire utilisée pour transférer le toner vers la courroie de transfert. En réglant la valeur actuelle de l'unité de transfert primaire, les problèmes de transfert tels qu'un transfert insuffisant vers la courroie de transfert peuvent être résolus. Sélectionnez les réglages pour le format noir et blanc et les 4 couleurs (noir, black, cyan, magenta, jaune).
Régl. valeur actuelle du transf. sec. | Configurez la valeur actuelle de l'unité de transfert secondaire utilisée pour transférer le toner de la courroie de transfert vers le papier. En réglant la valeur actuelle de l'unité de transfert secondaire, les problèmes de transfert tels qu'un transfert insuffisant vers le papier peuvent être résolus. Lorsque du papier non surfacé est sélectionné pour [Type de papier] Configurez le recto et le verso pour le noir et blanc et la couleur. Lorsqu'un papier autre que papier non surfacé est sélectionné pour [Type de papier] Sélectionnez les réglages pour le noir et blanc et la couleur.
Paramètre de valeur actuelle du PTC | Configurez le courant de décharge du PTC Le courant de décharge du PTC peut être réglé afin d'obtenir une transférabilité appropriée au papier utilisé. Lorsque Gaufré est sélectionné pour [Type de papier] Faites les réglages pour le noir et blanc et la couleur. Lorsqu'un type autre que Gaufré est sélectionné pour [Type de papier] Faites les réglages pour le noir et blanc et la couleur en même temps.
Réglages position impression XY recto/verso | Configurez les réglages pour que les centres à l'avant et à l'arrière correspondent lors de l'impression recto verso. Cela corrige le mauvais alignement sur le recto et le verso.
Réglages rapport XY recto/verso | Configurez les réglages afin d'égaliser le format de l'image lors de l'impression recto verso. Cela permet de régler le format de l'image sur le recto et le verso du papier.

- Selon le magasin utilisé, il peut y avoir des restrictions sur les options de réglage pouvant être sélectionnées, ou bien, un réglage peut ne pas être possible.
- Les paramètres qui peuvent être configurés varient en fonction des équipements périphériques installés.
- Réglages rapport XY recto/verso ne peut être sélectionné que si la machine est utilisée comme imprimante.

## Réglages rapport XY recto/verso/Réglages position impression XY recto/verso

### Réglages rapport XY recto/verso

Réglages rapport XY recto/verso est utilisé pour éliminer l'écart d'impression en changeant le rapport recto/verso afin que les formats d'impression correspondent.
Appuyez sur [Modifier] dans Réglages rapport XY recto/verso pour afficher l'écran de réglages avancés de Réglages rapport XY recto/verso.

1. #### Imprimer une image test

   Avant de commencer, imprimez une image test à partir de [Tester impr.] dans Réglages des magasins/Réglages papier sur l'écran d'accueil. Trois pages de modèles pour les réglages sont imprimées par impression recto verso. Sélectionnez le modèle parmi les trois modèles qui convient au réglage.
   Pour les modèles de mesure, consultez « Modèles de mesure pour Réglages rapport XY recto/verso / Réglages position impression XY recto/verso ».

2. #### Calculez les valeurs à partir du modèle et entrez les valeurs.

   [Formats AB]
   Mesurez la longueur de (a-1) en mm. Divisez 10 000 par la longueur mesurée de (a-1), puis entrez cette valeur dans [Y] pour le recto.
   Mesurez la longueur de (b-1) en mm. Divisez 10 000 par la longueur mesurée de (b-1), puis entrez cette valeur dans [X] pour le verso.
   [Formats Pouces]
   Mesurez la longueur de (a-2) en pouces. Divisez 500 par la longueur mesurée de (a-2), puis entrez cette valeur dans [Y] pour le recto.
   Mesurez la longueur de (b-2) en pouces. Divisez 500 par la longueur mesurée de (b-2), puis entrez cette valeur dans [X] pour le recto.
   Calculez les valeurs pour le verso de la même façon que pour le recto, puis entrez les valeurs dans X et Y pour le verso.
   Mesure à l'aide d'une ligne de mesure autre que celle susmentionnée
   Pour le calcul à l’aide d’une ligne autre que celles susmentionnée, utilisez la formule suivante.
   Longueur spécifiée par l'intervalle des lignes de mesure ÷ distance réelle entre les lignes de mesure x 100 = valeurs X, Y
   Pour la « Longueur spécifiée par l'intervalle des lignes de mesure », consultez le tableau ci-dessous.

   Ligne de mesure(Indicateur de mesure) | Longueur spécifiée par l'intervalle des lignes de mesure
   --- | ---
   Ligne d'aide | 50 mm (1,969 pouce)
   | 100 mm
   | 200 mm
   | 300 mm
   | 400 mm
   | 5 pouces
   | 10 pouces
   | 15 pouces

3. #### Appuyez sur [OK].

4. #### Revenez à l'étape 1 et vérifiez le résultat du réglage.

   Si le format a dévié à cause du réglage, répétez le réglage jusqu'à ce que l'écart n'existe plus.
   - Si la position d'impression a été décalée en raison de ces réglages, configurez Réglages position impression XY recto/verso.
   - Réglages rapport XY recto/verso ne peut être utilisé que si la machine est utilisée comme imprimante.

   ### Réglages position impression XY recto/verso

   Réglages position impression XY recto/verso est utilisé pour que les centres des positions d'impression au recto et au verso correspondent afin d'éliminer tout mauvais alignement de l'impression.
   Appuyez sur le bouton [Modifier] dans Réglages position impression XY recto/verso pour afficher l'écran de réglages avancés de Réglages position impression XY recto/verso.

   #### Sélectionnez les unités utilisées dans Réglages position impression XY recto/verso.

   Appuyez sur [mm] ou [Pouce] pour sélectionner les unités utilisées pour les réglages.

   #### Imprimer une image test

   Avant de commencer, imprimez une image test à partir de [Tester impr.] dans Réglages des magasins/Réglages papier sur l'écran d'accueil. Trois pages de modèles pour les réglages sont imprimées par impression recto verso. Sélectionnez le modèle parmi les trois modèles qui convient au réglage.
   Pour des informations sur les modèles de mesure, consultez « Modèles de mesure pour Réglages rapport XY recto/verso / Réglages position impression XY recto/verso ».

   #### Calculez les valeurs numériques à partir des modèles et entrez les valeurs.

   Mesurez les intervalles entre (A), (B), (C) et (D) sur le recto.
   Soustrayez (B) à (A), divisez le résultat par 2, puis entrez la valeur dans [X] pour le recto. Soustrayez (D) à (C), divisez le résultat par 2, puis entrez la valeur dans [Y] pour le recto.
   Calculez les valeurs pour le verso de la même façon que pour le recto, puis entrez les valeurs dans X et Y pour le verso.

   #### Appuyez sur [OK].

   #### Revenez à l'étape 2 et vérifiez le résultat du réglage.

   Si le format a dévié à cause du réglage, répétez le réglage jusqu'à ce que l'écart n'existe plus.
   - Le contenu des lignes de mesure du modèle de mesure varie selon le format du papier. Effectuez la mesure à partir de la ligne de mesure la plus proche du bord du papier.
   - Il peut ne pas être possible de garantir la plage de réglage dans le sens Y de (± 3 mm) selon les réglages de la machine ou le format du papier.
   - Lorsque la largeur verticale ou horizontale fait 100 mm ou moins, effectuez la mesure à partir de la ligne d'aide.
   - Si vous devez utiliser ce réglage avec Réglages rapport XY recto/verso, spécifiez d'abord Réglages rapport XY recto/verso.
   - Des modifications de l'environnement de la machine, telles que l'humidité et la température, peuvent entraîner un écart d'environ 1 mm de la position d'impression XY recto/verso.

   ### Modèles de mesure pour Réglages rapport XY recto/verso / Réglages position impression XY recto/verso

   Pour spécifier Réglages position impression XY recto/verso et Réglages rapport XY recto/verso, imprimez un modèle pour la mesure.
   Contenu du modèle de mesure

   N° | Élément | Description
   --- | --- | ---
   1 | Ligne de mesure | Ligne de référence pour la mesure. Des lignes de mesure pour les formats AB et pouce ont été créées.
   2 | Ligne en pointillés | Cette ligne est visible à travers le recto et le verso pour que vous puissiez contrôler visuellement tout éventuel mauvais alignement. La ligne est imprimée à la même position sur le recto et le verso. Si le contrôle visuel révèle que les lignes ne sont pas alignées, les positions d'impression sur le recto et le verso ne sont pas alignées.
   3 | Ligne d'aide | Ligne d'aide située à 25 mm du centre du papier. Lorsque le format du papier fait 100 mm ou moins, utilisez cette ligne de mesure.
   4 | Indicateur de mesure | Indicateurs placés sur la ligne de mesure. Des indicateurs noirs pleins indiquent la mesure AB et des indicateurs contour indiquent la mesure en pouce. Le nombre d'indicateurs augmente au fur et à mesure que la distance par rapport au centre augmente.
   5 | Ligne d'aide (centrale) | Lignes d'aide indiquant le centre du papier. L'intersection des lignes constitue le centre.
   6 | Notes (recto/verso) | Indiquent le recto et le verso.
   7 | Notes (axes X/Y) | Lors de la saisie des réglages, indiquent les axes X et Y du papier.
   8 | Ligne d'aide (agrandissement) | Indique une position faisant ±1 % de la distance mesurée.

   Le même contenu de modèle de mesure est imprimé au même format, quel que soit le format du papier. Le périmètre externe du modèle de mesure est rogné pour correspondre au format du papier.
   Exemple : Contenu rogné pour un format AB

   Exemple : Contenu rogné pour un format en pouces

   Retour au début