# AVANT D'UTILISER LE SCANNER RÉSEAU

## Présentation

Pour utiliser l'appareil en tant que scanner réseau, vous devez enregistrer les informations d'expéditeur, configurer les paramètres du serveur, enregistrer les destinations dans le carnet d'adresses, et exécuter les autres opérations requises.

### Vérifier que l'interrupteur d'alimentation principal est sur la position « »

Si le témoin d'alimentation est allumé, cela signifie qu'il est sur la position « ». Si le témoin d'alimentation est éteint, basculez l'interrupteur sur la position « », puis appuyez sur le bouton [MARCHE] du panneau de commande.

### Vérification de la date et de l'heure

Vérifiez que la date et l'heure correctes sont réglées dans l'appareil.

###### Pour définir la date et l'heure de l'appareil :

Dans le « mode Réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages par défaut] → [Réglage de l'horloge].
Si [Désactivation du réglage de l'horloge] a été activé, il n'est pas possible de modifier la date et l'heure. Dans ce cas, sélectionnez [[Réglages système] dans le « mode Réglages (administrateur) » puis sélectionnez [Réglages de fonctionnement] pour désactiver le réglage [Désactivation du réglage de l'horloge].

###### Avant d'utiliser le mode de numérisation vers courrier électronique

Enregistrez le nom de l'expéditeur par défaut dans « Nom expéditeur » et l'adresse électronique de réponse dans « Adresse de courrier électronique de réponse ». Ces informations seront utilisées dans le cas où aucun expéditeur n'aura été sélectionné.

###### Pour enregistrer le nom de l'expéditeur et l'adresse source :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages de numérisation] → [Réglages de numérisation] → [Réglage de l'expéditeur par défaut].

### Configuration des réglages requis dans le mode Réglages

Configurez les réglages du serveur et les réglages par défaut pour le numériseur réseau.

- ###### Pour configurer les réglages du serveur :

  Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages réseau] → [Réglages des services].

- ###### Pour configurer les réglages de base du scanner réseau :

  Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages d'application] → [Réglages scanner réseau].

### Enregistrement des adresses de destination pour chaque mode de numérisation dans le carnet d'adresses

Il est pratique d'enregistrer les adresses dans le carnet d'adresses avant d'utiliser le mode Envoi d'image.
Pour savoir comment utiliser les carnets d'adresses et enregistrer les adresses, voir la rubrique suivante.

- CARNET D'ADRESSES
- ENREGISTREMENT D'ADRESSES PAR SAISIE DIRECTE
- ENREGISTREMENT D'ADRESSES PAR RECHERCHE D'ADRESSE GLOBALE
- ENREGISTREMENT D’ADRESSES VENANT DES REGISTRES D’ENVOI D’IMAGE
- ENREGISTREMENT DES GROUPES

Avec Numériser vers courrier électronique et Numériser vers le dossier réseau, vous pouvez également entrer directement votre adresse souhaitée.
Retour au début du chapitre