==================================================================

 FICHIER LISEZMOI DU PILOTE D'IMPRIMANTE 
 SHARP SERIE AR-M161/M162/M165/M206/M207 

==================================================================

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un périphérique 
multi-fonctions numérique Sharp. Veuillez lire ce document avant 
d'installer le pilote d'imprimante sur votre ordinateur. 
Il contient des informations importantes qui ne figurent ni dans 
le Manuel en ligne, ni dans l'Aide en ligne. 

==================================================================

 Table des matières 

==================================================================

- Systèmes d'exploitation 
- Câble d'imprimante 
- Notes de publication de version du pilote d'imprimante SHARP 
- Notes de publication de version du pilote de scanner SHARP 

==================================================================

 Systèmes d'exploitation 

==================================================================

------------------------------------------------------------------

 Pilote d'imprimante 

------------------------------------------------------------------

Le pilote d'imprimante séries AR-M161/M162/M165/M206/M207 
ne peut être utilisé que sur les systèmes d'exploitation suivants:

   Microsoft Windows 98
   Microsoft Windows Millennium Edition
   Microsoft Windows 2000 Professionnel
   Microsoft Windows XP Professionnel / Edition Familiale
   
(Seul le port parallèle est supporté par Windows NT 4.0 et Windows 95) 
   Microsoft Windows 95
   Microsoft Windows NT 4.0 Workstation (avec Service Pack 5 ou 
   ultérieur)

L'impression en mode MS-DOS à partir de l'invite ou de la ligne de 
commande MS-DOS n'est pas prise en charge. 

------------------------------------------------------------------

 Pilote de scanner 

------------------------------------------------------------------

Le pilote de scanner séries AR-M161/M162/M165/M206/M207 
ne peut être utilisé que sur les systèmes d'exploitation suivants:

   Microsoft Windows 98
   Microsoft Windows Millennium Edition
   Microsoft Windows 2000 Professionnel
   Microsoft Windows XP Professionnel / Edition Familiale
   
La numérisation par le port USB1.1 ou USB2.0 est supportée par 
 n'importe quel système d'exploitation mais le port parallèle 
 n'est pas supporté. 

-----------------------------------------------------------------

                          Câble d'imprimante 

-----------------------------------------------------------------

Aucun câble d'imprimante n'est livré avec cette machine. Veuillez 
utiliser un câble USB ou un câble parallèle bidirectionnel blindé 
(conforme à la norme IEEE 1284) de longueur ne dépassant pas 3 
mètres. 

==================================================================

 Notes de publication de version du pilote d'imprimante SHARP 

==================================================================

------------------------------------------------------------------

 Utilisation du pilote d'imprimante Sharp parmi d'autres pilotes 
 d'imprimante déjà installés 

------------------------------------------------------------------

L'installation du pilote d'imprimante séries 
AR-M161/M162/M165/M206/M207 sur un ordinateur qui dispose déjà 
du pilote d'imprimante "Système d'Impression Windows" 
("Windows Printing System") peut causer des anomalies de 
fonctionnement. Pour éviter ce problème, modifiez le port 
d'impression de l'imprimante Windows de "LPT1:" en "FILE:", 
puis installez le pilote d'imprimante séries 
AR-M161/M162/M165/M206/M207 

------------------------------------------------------------------

 Conseils 

------------------------------------------------------------------

- Une fois que le pilote MFP est installé, on peut connecter la 
  machine à un autre type de port USB et installer le pilote MFP 
  pour ce port USB en utilisant la fenêtre Plug and Play qui 
  apparaît. Lors de l'impression ou de la numérisation, 
  sélectionner le pilote d'imprimante ou le pilote de scanner 
  approprié pour le port utilisé comme expliqué dans le Manuel 
  En Ligne. 

- Dans la mesure du possible, utilisez les dernières versions de 
  vos logiciels d'application, conçues pour fonctionner avec le 
  système d'exploitation que vous utilisez.

- Un document créé avec une ancienne version d'une application peut
  parfois ne pas s'imprimer correctement à partir d'une nouvelle
  version de la même application. Dans ce cas, faites l'essai 
  d'enregistrer votre document dans la nouvelle version de votre 
  application avant de l'imprimer à partir de cette dernière. 

- Lorsque le port de connection de MFP est changé, l'icône 
  "SHARP AR-** (Copier 2)" est créée dans le dossier de 
  l'imprimante. 
  Dans le but de prévenir toute impression vers le mauvais port, 
  veuillez renommer l'imprimante pour identifier le port vers 
  lequel elle est connectée. 

- Les traits ou caractères de couleur claire (jaune, bleu clair, 
  etc.) disparaissent parfois à l'impression. Dans ce cas, faites 
  les essais suivants : 

 (A) Document ne contenant que des caractères ou des traits créés 
     sur un logiciel de CAO : 
     Faites un essai en cochant d'abord la case "Noir et blanc 
     uniquement" de l'onglet "Avancé" avant d'imprimer. (Dans ce cas, 
     les parties où des photos, des caractères ou des traits en 
     couleurs se chevauchent s'imprimeront en noir.) 

 (B) Document incluant des photos, des caractères en couleur et 
     des traits : 
     Faites un essai en augmentant d'abord le réglage de 
     "Luminosité" dans la boîte de dialogue "Réglage de l'image" 
     qui apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton "Réglage 
     de l'image" dans l'onglet "Avancé". (Ceci va affecter la 
     luminosité de l'image imprimée tout entière.) 

 (C) Autres cas de figure 
     Si les solutions décrites ci-dessus n'ont pas donné de 
     résultat satisfaisant, choisissez des couleurs plus foncées 
     pour les caractères ou traits qui disparaissent à 
     l'impression, ou épaississez ces traits. 

- Dans la page de test qui s'imprime lorsqu'on sélectionne la 
  fonction "Imprimer une page de test" dans les 
  propriétés du pilote d'imprimante, "Oui" apparaît en 
  regard de "Impression en couleur", cependant, ce réglage n'est 
  destiné qu'à améliorer le rendu des demi-teintes. En 
  réalité, ce périphérique ne peut imprimer qu'en noir et blanc. 

- Si vous imprimez en mode 2-Up ou 4-Up ou si vous modifiez la 
  "Qualité d'impression", vous risquez d'obtenir des fins de lignes 
  différentes au niveau du texte. Dans ce cas, ajustez la taille 
  des caractères et/ou les marges, puis utilisez la fonction 
  "Aperçu avant impression" de votre logiciel 
  d'application pour contrôler ce qui va s'imprimer. 

- Lorsque vous imprimez sous Windows NT ou Windows 2000, le 
  "nombre de pages" affiché au niveau de la file d'attente 
  d'impression n'est pas toujours mis à jour automatiquement. 
  Utilisez éventuellement la touche F5 pour mettre à jour 
  manuellement ce nombre de pages. 

- Lorsqu'on utilise la fonction "Ajuster au format" de l'onglet 
  "Papier", l'agrandissement ou la réduction est calculée sur la 
  base du format de papier sélectionné dans l'onglet "Papier" et 
  non pas sur la base du format de papier sélectionné dans 
  l'application. Il est donc important, lorsque vous utilisez 
  cette fonction, de veiller à ce que le format de papier 
  sélectionné dans l'onglet "Papier" soit identique à celui 
  sélectionné dans l'application. 

- La position, la taille et la couleur du filigrane illustré dans 
  la fenêtre d'aperçu du filigrane (partie gauche de l'onglet 
  "Filigranes") dans les propriétés du pilote d'imprimante peuvent 
  différer quelque peu du résultat final imprimé. Ne vous fiez à 
  cet aperçu avant impression qu'à titre indicatif. 

- Si vous spécifiez dans l'onglet "Principal" que vous voulez 
  imprimer en mode N-Up, et que vous avez 
  aussi sélectionné un filigrane, une image apparaîtra (en haut à 
  gauche des onglets "Principal", "Papier" et "Avancé") indiquant 
  que l'impression du document comprend un filigrane. Cette image 
  ne fait qu'indiquer qu'un filigrane a été sélectionné, mais 
  elle ne reflètera pas le résultat final d'impression. Un 
  filigrane sera en fait imprimé sur chaque page du document. 
  Par exemple, s'il s'agit d'une impression en mode 2-Up, deux 
  filigranes seront imprimés sur chaque feuille. 

- Si vous utilisez un format papier personnalisé ou spécial, 
  utilisez toujours le plateau d'alimentation auxiliaire de la 
  machine. 

- Si la langue du pilote utilisé est différente de la langue du système  
  d'exploitation, le "Filigrane" n'est parfois pas imprimé correctement. 

------------------------------------------------------------------

 Limitations liées à des logiciels d'application spécifiques 

------------------------------------------------------------------

- Si, alors que vous travaillez sur plusieurs documents à la fois 
  dans Microsoft Word 2000 ou ultérieur, vous ouvrez les 
  propriétés du pilote et modifiez les paramètres d'impression 
  pour un document donné, ces modifications pourront aussi 
  s'appliquer aux autres documents. Dans ce cas, réinitialisez les 
  paramètres d'impression avant d'imprimer chaque document. 

- L'impression d'un document contenant une police de caractères 
  de très grande taille dans Microsoft Word ou dans certaines 
  autres applications peut provoquer la fermeture intempestive de 
  l'application. Bien qu'il soit possible d'utiliser dans 
  Microsoft Word des polices d'une taille supérieure à 300 
  points, évitez d'imprimer à partir de Word avec des polices de 
  plus 300 points environ. Si vous travaillez sur des documents 
  utilisant des polices de très grande taille, nous vous 
  conseillons de sauvegarder fréquemment votre document. 

- Dans les documents Excel, les caractères de couleur sont 
  susceptibles de s'imprimer en noir. Si vous voulez imprimer ces 
  caractères couleur en niveaux de gris, sélectionnez la valeur 
  "Photo" comme "Qualité d'impression" dans le menu "Avancé" des 
  propriétés d'impression. 

- L'ombrage et le remplissage peuvent ne pas apparaître 
  correctement lors de l'impression à partir d'Excel. Dans ce cas, 
  sélectionner "Photo" comme "Qualité d'impression" dans l'onglet 
  "Avancé" des propriétés du pilote.

- Certaines polices de caractères anglaises ou américaines ne 
  s'imprimeront pas correctement à partir de WordPad. Dans ce 
  cas, utilisez un autre logiciel de traitement de texte (tel 
  que Microsoft Word, par exemple). 

- Dans WordPad, l'impression peut ne pas fonctionner 
  correctement lorsque vous demandez à imprimer un document à 
  partir de la page 2. Dans ce cas, sélectionnez "Toutes" pour 
  demander l'impression de toutes les pages du document. 

- Si vous utilisez Acrobat Reader version 5.0 ou ultérieure, un 
  document orienté en mode Paysage risque de s'imprimer dans le 
  sens inverse de ce que vous obtiendriez avec d'autres 
  applications. Dans ce cas, décochez la case "Rotation 
  auto. et centrage des pages" dans la boîte de dialogue 
  Imprimer avant de lancer l'impression. 

- Certains contenus graphiques risquent de ne pas être imprimés 
  correctement depuis Internet Explorer. 
  Dans ce cas, sélectionner "Photo" comme "Qualité d'impression" 
  dans l'onglet "Avancé" des propriétés du pilote. 

- Il se peut que les graphiques d'un document PowerPoint soient 
  imprimés en noir, essayer alors ce qui suit : 
   (1) Sélectionner "Imprimer" depuis le menu "Fichier" dans 
       PowerPoint. 
   (2) Désactiver la fonction Echelle de gris dans la boîte de 
       dialogue d'impression. 
   (3) Cliquer sur la touche "OK". 
       ===> L'impression commence. 

- Les caractères ou lignes de couleurs claires (jaune, bleu ciel, 
  gris clair etc.) risquent de ne pas être correctement imprimés 
  depuis Power Point. 
  Dans ce cas, veuillez sélectionner "Photo" dans la case 
  "Qualité d'impression" sous l'onglet "Options Avancées" des 
  propriétés du pilote. 

La liste ci-dessus représente l'ensemble des limitations 
répertoriées à la date de création de ce document. 

==================================================================
 Notes de publication de version du pilote de scanner SHARP 

==================================================================

------------------------------------------------------------------

 À propos de l'environnement d'exploitation 

------------------------------------------------------------------

- Écran 
Un écran de résolution SVGA 800x600 256 couleurs ou supérieur est
nécessaire.

------------------------------------------------------------------

 Points importants concernant l'utilisation du scanner 

------------------------------------------------------------------

- Le Sélecteur démarre lorsque deux périphériques ou plus sont 
  connectés au PC et que le pilote TWAIN est mis en route depuis 
  le PC. 
  Veuillez choisir un périphérique et une utilisation appropriés.
  Mais, lorsque deux périphériques ou plus sont connectés au PC, 
  il se peut que la lecture pour laquelle le bouton de numérisation 
  de la machine était utilisé ne puisse pas être réalisée. 
  Dans ce cas, connecter uniquement un seul périphérique au PC.

- Certains programmes OCR nécessite d'autres réglages de programme 
  pour fonctionner efficacement. Veuillez vérifier le pilote Twain 
  et/ou les réglages OCR si des problèmes persistent.

- Lorsqu'une image est numérisée en utilisant la "Zone Image" pour 
  la plage de numérisation, il se peut que les propriétés de l'image 
  numérisée n'indiquent pas la taille de l'image.

- Si vous tentez d'effectuer une numérisation à partir du pilote 
  WIA pendant que l'appareil est en cours de préchauffage, un 
  message d'erreur peut survenir. Dans ce cas, attendez que le 
  voyant du mode "économie d'énergie" de l'appareil s'éteigne, 
  puis recommencez l'opération. 

- Les dernières versions de logiciels d'application offrent une plus 
  grande compatibilité avec les systèmes de numérisation.

- La qualité de l'image de prévisualisation ne correspond pas 
  nécessairement à la qualité définitive de l'image numérisée en 
  fonction des réglages effectués. 

- Certaines applications ne supportent pas les fonctions de 
  numérisation d'images par balayage de haute qualité. 
  Veuillez, dans ce cas, diminuer la résolution voulue. 

- Il est possible que le fonctionnement de la touche d'annulation 
  de l'appareil soit légèrement ralenti lorsque le message 
  "Traitement en cours..." est affiché au niveau de la barre de 
  progression. 

------------------------------------------------------------------

Ce logiciel est fondé en partie sur le travail du Groupe 
Indépendant JPEG. 

------------------------------------------------------------------

SHARP Corporation ne donne aucune garantie quant à la pertinence 
des informations présentées dans ce document ou le logiciel en cas 
d'utilisation autre que l'utilisation de ce pilote d'imprimante et 
de scanner 

------------------------------------------------------------------

Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées de la 
société Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres 
pays. "Windows" est une désignation abrégée signifiant "système 
d'exploitation Microsoft Windows". 

Les autres noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce 
document sont des marques de commerce ou des marques déposées 
appartenant à leurs propriétaires respectifs. 

-----------------------------------------------------------------
                            Copyright (C) 2004 SHARP Corporation

