# RÉG. PROG MISE HORS/SOUS TENSION

## Réglage de la programmation de mise HORS/SOUS TENSION

Vous pouvez allumer ou éteindre le panneau de commande de l'appareil à des heures prédéfinies. Vous pouvez sélectionner jusqu'à trois (3) modèles. Les "Réglage 1", "Réglage 2" et "Réglage 3" sont exécutés dans cet ordre s'ils sont configurés sur le même jour de la semaine ou à la même heure.

- La fonction de programmation ne prend pas en charge les réglages de gestion de l'alimentation en Mode de préchauffage ou en Mode de mise hors tension automatique.
- La mise hors tension programmée est soumise aux restrictions suivantes :
  - Si l'appareil est en fonctionnement en raison de l'exécution d'une tâche ou pour d'autres raisons, l'appareil s'éteindra seulement à l'achèvement de la tâche.
  - L'appareil ne peut pas recevoir les travaux de l'imprimante.
  - L'appareil peut recevoir des travaux d'impression tels que l'impression des reçus.
  - Si le Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues est activé, les données seront imprimées quand l'appareil sera remis en marche.
- Si le réglage de gestion de l'alimentation est également activé, les réglages de la Programmation Marche/Arrêt prévaudront.
- Si la même heure est spécifiée, les réglages seront appliqués dans l'ordre de "Réglage 1", "Réglage 2", et "Réglage 3".
- L'appareil n'est pas mis hors tension dans les cas suivants :
  - La fonction « Suppression automatique quand l'appareil est sous tension » est en cours.
  - Si l'optimisation du disque dur est en cours, ou si un redémarrage est en cours après modification d'un mode de réglage.
  - L'heure de mise sous/hors tension programmée est dans un délai de moins d'une minute à compter de l'acceptation du réglage.

Retour au début du chapitre