# FONCTION D'AGRAFAGE

## Présentation

Si un finisseur (agrafage 100 feuilles) est installé, vous pouvez agrafer les documents chargés pour former des liasses. (Fonction d'agrafage)
Si un finisseur piqûre à cheval (agrafage 100 feuilles) est installé, vous pouvez agrafer les feuilles en deux endroits sur l'axe et les plier avant sortie. (fonction piqûre à cheval)

Agrafage | Piqûre à cheval
--- | ---

Vous pouvez utiliser la fonction piqûre à cheval pour le papier de format A4R à A3W (8-1/2"x11"R à 12"x18").

- La fonction piqûre à cheval ne peut pas être utilisée avec d'autres fonctions de finition manuelle.
- Si vous ne chargez qu'une feuille de papier lorsque la fonction d'agrafage est activée, celle-ci sera provisoirement désactivée et la feuille ne sera pas agrafée.

### Fonction Copies/Pages

Si vous voulez agrafer plusieurs jeux à la fois, utilisez la fonction Copies / pages.
Chargez le papier trié et appuyez sur la touche [Copies/Pages] pour entrer le nombre de copies et le nombre de pages par jeu.

Les réglages de Copies/Pages sont ignorés pour les fonctions de pliage et de perforation du papier.

### Réglages massicot

Si un massicot est installé, vous pouvez rogner les bords de papier superflus pour obtenir une meilleure finition.

## Utilisation

### Sélection de la fonction d'agrafage

Appuyez sur la touche correspondant au type d'agrafage souhaité dans [Agrafage].
Le plateau de sortie est automatiquement sélectionné en fonction de la touche d'agrafage choisie

###### Pour annuler la fonction d'agrafage :

Appuyez de nouveau sur la touche d'agrafage sélectionnée.

### Réglage du nombre de copies (nombre de pages).

1. #### Appuyez sur la touche [Copies/Pages]

2. #### Appuyez sur la touche [Manuel]

3. #### Spécifiez le nombre de copies et le nombre de pages par jeu

   Appuyez sur la zone Nombre de jeux et sur la zone Nombre de pages par jeu, puis entrez les valeurs à l'aide des touches numériques. Sinon, appuyez sur la touche pour entrer les valeurs.
   Une fois les réglages terminés, appuyez sur .
   Si vous sélectionnez [Toutes les pages] pour le Nombre de jeux/Nombre de pages, spécifiez « 1 » pour le nombre de jeux à imprimer.
   Si vous réglez un nombre de copies ou de pages supérieur au nombre de copies ou de pages qui peuvent être agrafées, un message s'affiche et la touche [Départ] est désactivée.
   Voir « Caractéristiques techniques » dans le Guide de démarrage et indiquez le nombre de copies ou de pages qui peuvent être agrafées.

### Réglages massicot (lorsque l'option Piqûre à cheval est sélectionnée)

Pour sélectionner les Réglages massicot, un module massicot doit être installé.

1. #### Lorsque Piqûre à cheval est sélectionné, appuyez sur la touche [Réglages massicot]

2. #### Appuyez sur la touche [Activé] et spécifiez la largeur à massicoter.

   Appuyez sur le champ d'affichage de la valeur numérique de la largeur de massicotage, puis entrez la plage autorisée à l'aide des touches numériques. Sinon, appuyez sur la touche pour entrer les valeurs.
   Une fois les réglages terminés, appuyez sur .

   ###### Pour annuler Réglages massicot :

   Appuyez sur la touche [Désactivé].

Retour au début du chapitre