# ORIENTATION DU CHARGEMENT DU PAPIER

## Présentation

Si vous utilisez la fonction d'agrafage, de perforation ou de pliage du papier, l'original doit être placé comme indiqué ci-dessous afin de permettre l'agrafage ou la perforation du papier à la position souhaitée.

### Agrafage

Touche de l'écran tactile | Orientation du chargement du papier | Résultat
--- | --- | ---

- Pour utiliser la fonction d'agrafage, vous devez monter un finisseur (agrafage 100 feuilles) ou un finisseur piqûre à cheval (agrafage 100 feuilles).
- Pour utiliser la fonction piqûre à cheval, vous devez monter un finisseur piqûre à cheval externe.

### Pliage

Touche de l'écran tactile | Orientation | Résultat
--- | --- | ---

- Un module de pliage doit être installé pour pouvoir utiliser les fonctions de pliage de papier autres que les plis à cheval.
- Pour utiliser la fonction de pli à cheval, vous devez monter un finisseur piqûre à cheval (agrafage 100 feuilles).

### Perforer

Touche de l'écran tactile | Orientation | Résultat
--- | --- | ---

- Un module de perforation est nécessaire pour pouvoir perforer le papier.
- L'illustration pour la touche de l'écran tactile est un exemple. Elle varie en fonction du module de perforation installé.

Retour au début du chapitre