# DÈS QUE LE TRAVAIL DISTANT EST TERMINÉ, PASSER EN MODE EXTINCTION AUTO

## Présentation

L'impression en mode Minuterie de mise hors tension auto. active l'alimentation, puis l'appareil revient au mode Minuterie de mise hors tension auto. une fois le travail d'impression terminé.

###### Pour définir la fonction « Dès que le travail distant est terminé, passer en mode extinction auto » :

Dans le « Mode réglages (administrateur) », sélectionnez[Economie d'énergie] → [Réglage gestion de l'alim.] → [Dès que le travail distant est terminé, passer en mode extinction auto.].
Retour au début du chapitre