# ROULEAU D'ENTRAÎNEMENT DU PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE

Si des bourrages papier se produisent fréquemment depuis le plateau d'alimentation auxiliaire, nettoyez le rouleau d'alimentation de ce dernier. Essuyez la surface du rouleau d'entraînement avec un chiffon doux et propre imbibé d'eau ou d'un détergent neutre.

## Utilisation

### Plateau d'alimentation auxiliaire (sur l'appareil)

1. #### Retirez le papier

2. #### Déposer le capot de protection

3. #### Nettoyer le rouleau d'entraînement du plateau d'alimentation auxiliaire.

   Une fois le nettoyage terminé, remettez en place le capot de protection.

4. #### Chargez le papier.

### Plateau d'alimentation auxiliaire (magasins grande capacité)

1. #### Appuyez sur le bouton de fonctionnement et retirez le papier

   Le plateau support du papier descend. Pendant la descente du plateau, le bouton de fonctionnement clignote. Le bouton s'allume lorsque le plateau support du papier a terminé son mouvement de descente. Ne retirez pas le papier tant que le bouton clignote.

2. #### Déposer le capot de protection

3. #### Nettoyer le rouleau d'entraînement du plateau d'alimentation protection.

   Une fois le nettoyage terminé, remettez en place le capot de maintenance.

4. #### Chargez le papier et appuyez sur le bouton de fonctionnement

   Le plateau support du papier monte lorsque vous appuyez sur le bouton de fonctionnement.

Retour au début du chapitre