# ÉTATS ET ALERTES PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

## Message d'état

Sélectionne les réglages de la fonction État du courrier électronique standard ou de la fonction État du courrier électronique avancé.
La fonction État du courrier électronique peut régulièrement transmettre les informations d'état de l'appareil à l'adresse enregistrée.

### Onglet « Standard »

Définit séparément la liste 1 d'adresses d'état du courrier électronique, la liste 2 d'adresses d'état du courrier électronique, et la liste d'adresses de contrepartie d'état du courrier électronique.

Elément | Description
--- | ---
Adr.cour.él. | Saisissez l'adresse de courrier électronique de la destination pour la transmission des informations d'état de l'appareil. Si vous entrez plusieurs adresses, séparez-les par un point-virgule (;) ou par une virgule (,).
Envoyer maintenant | Si saisi, le message d'état est envoyé à la destination de la liste d'adresses du courrier électronique.
Envoyer sur le Programme 1 | Si vous avez vérifié que , un courrier électronique est régulièrement envoyé conformément au programme actuel.
Envoyer sur le Programme 2 | Si vous avez vérifié que , un courrier électronique est régulièrement envoyé conformément au programme actuel.
Programmation | Sélectionnez un programme d'envoi des courriers électroniques.

### Onglet « Avancé »

Elément | Description
--- | ---
Message d'état bidirectionnel | Vous pouvez activer une messagerie d'état bidirectionnel.
Serveur POP3 | Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur POP3.
Numéro de port | Saisissez le numéro de port du serveur POP3. Le réglage par défaut est le port 110.
Authentification POP | Le protocole d'authentification (y compris APOP) est utilisé pour authentification vers le serveur POP3.
Nom d'utilisateur | Saisissez le nom d'utilisateur. Le compte spécial de l'utilisateur est requis pour la transmission d'état bidirectionnel des courriers électroniques.
Mot de passe | Saisissez le mot de passe. Pour modifier le mot de passe, réglez [Changer le mot de passe] sur .
Intervalle de vérification | Saisissez l'intervalle de relève pour le serveur POP3. Le réglage par défaut est cinq minutes.
Activer SSL | Si vous avez configuré l'option sur , l'option POP sur communication SSL ou POP sur communication TLS via la commande STLS sera activée. Pour ce faire, le serveur doit prendre en charge l'option POP sur communication SSL ou la commande STLS. Pour autoriser une communication SSL, réglez le "Numéro de port" sur le numéro de port POP sur communication SSL. Pour activer l'option POP sur communication TLS, configurez le "Numéro de port" sur le même numéro de port que pour la communication POP3 normale.
Test de connexion | Appuyez sur la touche [Soumettre] pour tester la connexion avec le serveur POP3.

## Messages d'alerte

Sélectionne les réglages de la fonction Alerte par courrier électronique.
La fonction Alerte par courrier électronique peut rapporter une panne de l'appareil à l'administrateur ou à la contrepartie utilisant le courrier électronique.
Définit séparément la liste 1 d'adresses d'état du courrier électronique, la liste 2 d'adresses d'état du courrier électronique et la liste des messages d'alerte par courrier électronique du distributeur.

###### Adr.cour.él.

Saisissez l'adresse de destination du courrier électronique pour la transmission des messages d'alerte. Vous pouvez entrer plusieurs adresses en les séparant par un point-virgule ou par deux-points.
Exemple : aaa@abc.jp;bbb@xyz.com
Retour au début du chapitre