# VITRE D'EXPOSITION

## Présentation

Ce chapitre décrit les diverses étapes permettant de placer correctement l'original sur la vitre d'exposition.

- Fermez lentement le chargeur automatique de documents. Une fermeture brusque du chargeur automatique de documents peut l'endommager.
- Veillez à ne pas vous pincer les doigts lors de la fermeture du chargeur automatique de documents.

### Format des originaux maximum autorisé

Formats standard |
297 mm (longitudinal) × 420 mm (transversal) 11" (longitudinal) × 17" (transversal)
Format non standard |
297 mm (longitudinal) × 432 mm (transversal) 11-5/8" (longitudinal) × 17" (transversal)

Quand le format de l'original n'est pas standard, reportez-vous à l'explication ci-dessous, correspondant au mode que vous utilisez.

- Copie : « ENTRÉE DIRECTE DU FORMAT PERSONNALISÉ »
- ENVOI IMAGE : « SPÉCIFICATION DU FORMAT DE NUMÉRISATION DE l'ORIGINAL À L'AIDE DE VALEURS NUMÉRIQUES »

## Utilisation

1. #### Ouvrez le chargeur automatique de documents

2. #### Placez l'original

   Placez l'original face à numériser vers le bas.
   Alignez le coin supérieur gauche de l'original avec le bord arrière gauche (pointe du repère ) de la vitre d'exposition.

   Lorsque vous placez un original de format non standard sur la vitre d'exposition, vous pouvez détecter facilement son format en plaçant une feuille de papier blanche de format A4 (8-1/2" × 11"), B5 (5-1/2" × 8-1/2") ou d'un autre format standard au-dessus de l'original.

3. #### Fermez le chargeur automatique de documents

   Si le chargeur automatique de documents reste ouvert pendant une opération de copie, les parties situées à l'extérieur de l'original seront copiées en noir, ce qui entraînera une consommation excessive de toner.

Retour au début du chapitre