# RÉGLAGES MAGASINS PAPIER

Ces réglages spécifient la fonction de commutation automatique de magasin, ainsi que le type et le format du papier pour chaque magasin papier.

### Commutation auto. de magasin

Lorsqu'un magasin manque de papier au cours de l'impression, cette fonction détermine si la machine doit sélectionner automatiquement un autre magasin contenant le même format et type de papier et continuer l'impression.

### Réglages de chaque magasin

Ces réglages permettent de définir le type et le format de papier, ainsi que les fonctions autorisées pour chaque magasin papier.
Après avoir cliqué sur le nom d'un magasin, l'écran d'enregistrement des magasins apparaît.

###### Liste des éléments de configuration

Élément | Description
--- | ---
Type | Sélectionnez un type de papier à charger dans le magasin. Les types de papier qui peuvent être sélectionnés varient en fonction des magasins papier. Pour de plus amples renseignements, consultez "Réglages des magasins". Pour configurer un type d'utilisateur, consultez "Enregistrement du type de papier".
Taille | Sélectionnez le format du papier dans la liste. Les formats de papier qui peuvent être sélectionnés varient en fonction des magasins papier. Les formats qui peuvent être sélectionnés peuvent également être limités par le type de papier sélectionné ci-dessus. Pour de plus amples renseignements, consultez "Réglages des magasins". Si le format désiré n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez [Entrée directe] et saisissez directement le format (seulement pour le plateau d'alimentation auxiliaire). Pour de plus amples renseignements, consultez "Réglages des magasins".
Travaux autorisés depuis les magasins | Sélectionnez les modes qui peuvent être utilisés. Si vous ne souhaitez pas qu'une fonction donnée soit utilisée avec le magasin sélectionné, désactivez-la.
Réglage détection double alim. | Indiquez s'il faut détecter la double alimentation.

- Si le format de papier indiqué ici est différent du format du papier chargé dans un magasin, un problème ou une mauvaise alimentation peut se produire lors de l'impression.
  Pour modifier le format du papier d'un magasin, consultez "AVANT D'UTILISER LA MACHINE".
- Les propriétés du papier telles que "Face imposée" sont automatiquement configurées lorsque le type de papier est sélectionné. Les propriétés du magasin papier ne peuvent pas être modifiées dans cet écran.
- En "Mode Réglage (administrateur)", si vous avez sélectionné [Réglages système] → [Contrôle du périphérique] → [Désactivation du réglage des magasins], vous ne pouvez pas configurer les réglages de magasin (sauf pour le plateau d'alimentation auxiliaire).

###### Réglages des magasins

Magasin papier | Type de papier | Taille | Réglage détection double alim.
--- | --- | --- | ---
Magasin 1 | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, A en-tête, Perforé, Couleur, Type utilisateur | Letter (8-1/2" × 11"), A4. | Désactivé
Magasin 2 | Letter (8-1/2" × 11"), A4 | Désactivé
Magasin 3 | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, A en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*1, Papier épais 2*1, Type utilisateur | Auto-pouce (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), Auto-AB (A3W, A4W*2, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 9 × 12", 8K, 16K, 16KR | Désactivé
Magasin 4 | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, A en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*1, Papier épais 2*1, Type utilisateur | Auto-pouce (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Entrée du format-pouces, Entrée du format-AB, 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13-1/2", 9" x 12" (A4W), 8K, 16K, 16KR | Désactivé
Étiquettes | Auto-pouce (Letter (8-1/2" × 11"), Lettre R (8-1/2" × 11"R)), Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R) | Désactivé
Transparent | Auto-pouce (Letter (8-1/2" × 11"), Lettre R (8-1/2" × 11"R)), Auto-AB (A4, A4R) | Désactivé
Intercalaire | Auto-pouce (Letter (8-1/2" × 11")), Auto-AB (A4) | Désactivé
Magasin 5 (lorsque MX-LC12 est installé) | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, A en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*1, Papier épais 2*1 | 8-1/2" ｘ 11", A4, B5 | Désactivé
Magasin 5 (lorsque MX-LC13 N est installé) | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, A en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*1, Papier épais 2*1, Papier épais 3*1, Papier fin, Papier glacé, Type utilisateur | Auto-pouce (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, SRA3, SRA4, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, A4R*2, B5, B5R*2), Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11", SAR3, SAR4, A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R), Entrée du format-pouces, Entrée du format-AB, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Désactivé
Transparent | Identique au magasin 4
Intercalaire | Identique au magasin 4
Magasin 6 (lorsque MX-LC13 N est installé) | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, A en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*1, Papier épais 2*1, Papier épais 3*1, Papier épais 4*1, Papier fin, Intercalaire, Transparent, Papier glacé, Étiquettes, Type utilisateur | Identique au magasin 5 (lorsque MX-LC13 N est installé). | Désactivé
Magasin 7 (lorsque deux magasins de grande capacité sont installés) | Identique au magasin 5 (lorsque MX-LC13 N est installé). | Identique au magasin 5 (lorsque MX-LC13 N est installé). | Désactivé
Magasin 8 (lorsque deux magasins de grande capacité sont installés) | Identique au magasin 6 (lorsque MX-LC13 N est installé). | Identique au magasin 5 (lorsque MX-LC13 N est installé). | Désactivé
Plateau d'alimentation auxiliaire (sur la machine) | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, A en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*1, Papier épais 2*1, Papier épais 3*1, Papier épais 4*1, Papier fin, Papier glacé, Type utilisateur | Auto-pouce (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, B5R), Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11"), Entrée du format-pouces, Entrée du format-AB, 8K, 16K, 16KR | Désactivé
Transparent | Identique au magasin 4
Intercalaire | Identique au magasin 4
Étiquettes | Identique au magasin 4
Plateau d'alimentation auxiliaire (lorsque MX-LC13 N est installé) | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, A en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*1, Papier épais 2*1, Papier fin, Transparent, Type utilisateur | Auto-pouce (12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13-1/2"*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 8-1/2" × 11"R*2, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, A4) Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*2, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, 8-1/2" × 11"), Entrée du format-pouces, Entrée du format-AB, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Désactivé
Transparent | Identique au magasin 4
Intercalaire | Identique au magasin 4
Module d'insertion (supérieur) | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, A en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*1, Papier épais 2*1, Type utilisateur | Auto-pouce (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R*2, 8-1/2" × 14"*2, 8-1/2" × 13"-1/2*2, 8-1/2" × 13-2/5"*2, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4) Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 8-1/2" × 11", A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*2, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*2, B5, B5R, A5R) Entrée du format-pouces, Entrée du format-AB, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | -
Module d'insertion (inférieur) | -

*1 Papier épais 1 : 28 lb bond à 65 lb index (106 g/m2 à 176 g/m2)
Papier épais 2 : 65 lb index à 80 lb couverture (177 g/m2 à 220 g/m2)
Papier épais 3 : 80 lb bond à 140 lb index (221 g/m2 à 256 g/m2)
Papier épais 4 : 140 lb index à 110 lb couverture (257 g/m2 à 300 g/m2)
*2 Le format détecté automatiquement est défini dans "Form. ident. pour détec. auto." (voir ci-dessous).

### Form. ident. pour détec. auto.

"Form. ident. pour détec. auto." est utilisé pour sélectionner le format du papier qui est automatiquement détecté à partir de formats similaires au cours de la détection automatique du format de papier.
Appuyez sur la touche [Choix format identique] pour afficher l'écran Form. ident. pour détec. auto.
Lorsqu'un format de papier est sélectionné de façon facultative, n'importe quel format de papier est détecté comme le format sélectionné.

Magasin | Auto-pouce | Auto-AB
--- | --- | ---
Magasin 5/Magasin 6 (lorsque les magasins de grande capacité sont installés) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Magasin 7/Magasin 8 (lorsque deux magasins de grande capacité sont installés)
Plateau d'alimentation auxiliaire (sur la machine) | 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm) | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Plateau d'alimentation auxiliaire (lorsque les magasins de grande capacité sont installés) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4R
Module d'insertion (supérieur) | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14" | 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), A4R
Module d'insertion (inférieur)

## Enregistrement du format personnalisé (Auxiliaire)

### Plateau d’alimentation auxiliaire

Si vous utilisez souvent un papier de format non standard dans le plateau d'alimentation auxiliaire, vous pouvez enregistrer préalablement ce format.
L'enregistrement de ce format vous évite de devoir définir le format chaque fois que vous devez l'utiliser.
Jusqu'à sept formats de papier peuvent être enregistrés.
Appuyez sur la touche ([Personnalisé 1] à [Personnalisé 7]) dans laquelle vous voulez enregistrer ou modifier un format de papier, et l'écran d'enregistrement apparaît.
Sélectionnez si vous souhaitez entrer le format en pouces ("Entrée du format-pouces") ou en mm ("Entrée du format-AB"), puis définissez les dimensions X et Y du papier.

###### Liste des éléments de configuration

Sélection des pouces | Emplacement du magasin papier | Plage de réglage
--- | --- | ---
Entrée du format-pouces | Installé sur la machine | Sens de l'axe X : 7-1/5" à 18" Sens de l'axe Y : 4" à 12"
Magasin de grande capacité | Sens de l'axe X : 5-1/2" à 18-1/2” Sens de l'axe Y : 4" à 12-1/2"
Entrée du format-AB | Installé sur la machine | Sens de l'axe X : 182 mm à 457 mm Sens de l'axe Y : 100 mm à 305 mm
Magasin de grande capacité | Sens de l'axe X : 140 mm à 470 mm Sens de l'axe Y : 100 mm à 320 mm

### Magasin 4, magasin de grande capacité (MX-LC13 N)

Si vous utilisez souvent un papier de format non standard, vous pouvez enregistrer préalablement ce format. L'enregistrement de ce format vous évite de devoir définir le format chaque fois que vous devez l'utiliser.
Vous pouvez effectuer cette opération à partir de [Réglages des magasins] sur le panneau de commande. Appuyez sur [Entrée directe] dans l'onglet [Taille] du magasin auquel enregistrer le format du papier. Sélectionnez ensuite l'unité de mesure pour entrer le format en pouces ("Entrée du format-pouces") ou en mm ("Entrée du format-AB"), puis définissez les dimensions X et Y du papier.

###### Liste des éléments de configuration

Sélection des pouces | Emplacement du magasin papier | Plage de réglage
--- | --- | ---
Entrée du format-pouces | Magasin 4 | Sens de l'axe X : 5-7/8" à 18" Sens de l'axe Y : 4" à 12"
Magasins de grande capacité | Sens de l'axe X : 7-1/5" à 18-1/2" Sens de l'axe Y : 7-1/5" à 12-1/2"
Entrée du format-AB | Magasin 4 | Sens de l'axe X : 148 mm à 457 mm Sens de l'axe Y : 100 mm à 305 mm
Magasins de grande capacité | Sens de l'axe X : 180 mm à 470 mm Sens de l'axe Y : 180 mm à 320 mm

## Enregistrement réglages papier

Lorsque vous appuyez sur [Ajouter nouv.] dans la sélection Réglages papier des réglages des magasins papier, l'écran Enregistrement réglages papier apparaît. En sélectionnant les réglages avancés dans les propriétés du papier à utiliser, vous pouvez réaliser des impressions avec les conditions les plus appropriées pour le document imprimé.
Vous pouvez enregistrer 1000 propriétés au maximum.

Élément | Description
--- | ---
Nom | Entrez un nom pour les Réglages papier (au maximum, 50 caractères à demi-chasse ou à pleine chasse).
N° recherche | Configurez un numéro de recherche.
Onglet [Réglages par défaut]
Régl. poids papier | Configurez le poids du papier à utiliser.
| Unité | Configurez les unités utilisées pour le poids du papier.
Type de papier | Configurez le type de papier par brillance.
Informations sur le papier | Configurez lorsque du papier couleur, un intercalaire ou du papier perforé est utilisé.
Réglages papier | Configurez les propriétés du papier à utiliser. Pour les propriétés, consultez les réglages dans "Enregistrement du type de papier".
Onglet [Détails]
Configurations de la température de fusion | Configurez la température de l'unité de fusion appropriée pour le papier à utiliser.
Réglage détection double alim. | Spécifiez si les doubles alimentations sont détectées. Cette fonction ne peut pas être utilisée lorsque du papier plus lourd que 68 lb (256 g/m2) est utilisé.
Paramètre de valeur actuelle de transfert | Configurez la valeur actuelle de l'unité de transfert utilisée pour transférer le toner vers la courroie de transfert. En réglant la valeur actuelle de l'unité de transfert, les problèmes de transfert tels qu'un transfert insuffisant vers la courroie de transfert peuvent être améliorés.
Réglage vitesse moteur | Vous pouvez régler la vitesse du moteur et le moment du changement de vitesse.
Configuration de la densité maximale | Cela permet de régler la densité maximale.
Param. taux R/V, XY | Configurez les réglages afin d'égaliser le format de l'image lors de l'impression recto verso. Cela permet de régler le format de l'image sur le recto et le verso du papier.
Pos. impr. R/V, XY | Configurez les réglages pour que les centres à l'avant et à l'arrière correspondent lors de l'impression recto verso. Cela permet de corriger le mauvais alignement du recto et du verso.

- Selon le magasin utilisé, il peut y avoir des restrictions sur les options de réglage pouvant être sélectionnées ou un réglage peut ne pas être possible.
- Les paramètres qui peuvent être configurés varient en fonction des équipements périphériques installés.
- Param. taux R/V, XY ne peut être sélectionné que si la machine est utilisée comme imprimante.
- Les caractéristiques de certains types de papier peuvent ne pas apporter un résultat d'impression approprié.

## Param. taux R/V, XY / Pos. impr. R/V, XY

### Param. taux R/V, XY

Param. taux R/V, XY est utilisé pour supprimer l'écart d'impression en changeant le rapport recto/verso pour que les formats d'impression correspondent.
Appuyez sur [Modifier] dans Param. taux R/V, XY pour afficher l'écran de réglages avancés de Param. taux R/V, XY.

1. #### Imprimez un modèle test.

   Avant de commencer, imprimez un modèle test à partir de [Tester impr.] dans Réglages magasins/Réglages papier sur l'écran d'accueil. Une page de modèles pour les réglages est imprimée en impression recto verso.
   Pour les modèles de mesure, consultez "Modèles de mesure pour Param. taux R/V, XY / Pos. impr. R/V, XY".

2. #### Calculez les valeurs à partir du modèle et entrez les valeurs.

   [Formats AB]
   Mesurez la longueur de (a-1) en mm. Divisez 10 000 par la longueur mesurée de (a-1), puis entrez cette valeur dans [Y] pour le recto.
   Mesurez la longueur de (b-1) en mm. Divisez 10 000 par la longueur mesurée de (b-1), puis entrez cette valeur dans [X] pour le recto.
   [Formats Pouces]
   Mesurez la longueur de (a-2) en pouces. Divisez 500 par la longueur mesurée de (a-2), puis entrez cette valeur dans [Y] pour le recto.
   Mesurez la longueur de (b-2) en pouces. Divisez 500 par la longueur mesurée de (b-2), puis entrez cette valeur dans [X] pour le recto.
   Calculez les valeurs pour le verso de la même façon que pour le recto, puis entrez les valeurs dans X et Y pour le verso.
   Mesure à l'aide d'une ligne de mesure autre que celles indiquées ci-dessus
   Pour le calcul à l'aide de lignes autres que celles indiquées ci-dessus, utilisez la formule suivante.
   Longueur spécifiée par l'intervalle des lignes de mesure ÷ distance réelle entre les lignes de mesure x 100 = valeurs X, Y
   Pour la "Longueur spécifiée par l'intervalle des lignes de mesure", consultez le tableau ci-dessous.

   Ligne de mesure(Indicateur de mesure) | Longueur spécifiée par l'intervalle des lignes de mesure
   --- | ---
   Ligne d'aide | 50 mm (1,969 pouce)
   | 100 mm
   | 5 pouces

3. #### Appuyez sur [OK].

4. #### Revenez à l'étape 1 et vérifiez le résultat du réglage.

   Si le format a dévié à cause du réglage, répétez le réglage jusqu'à ce que l'écart n'existe plus.
   - Si la position d'impression a été décalée en raison de ces réglages, configurez Pos. impr. R/V, XY.
   - Param. taux R/V, XY ne peut être utilisé que si la machine est utilisée comme imprimante.

   ### Pos. impr. R/V, XY

   Pos. impr. R/V, XY est utilisé pour que les centres des positions d'impression au recto et au verso correspondent afin d'éliminer tout mauvais alignement de l'impression.
   Appuyez sur le bouton [Modifier] dans Pos. impr. R/V, XY pour afficher l'écran de réglages avancés de Pos. impr. R/V, XY.

   #### Sélectionnez les unités utilisées dans Pos. impr. R/V, XY.

   Appuyez sur [mm] pour sélectionner les unités utilisées pour les réglages.

   #### Imprimez un modèle test.

   Avant de commencer, imprimez un modèle test à partir de [Tester impr.] dans Réglages magasins/Réglages papier sur l'écran d'accueil. Une page de modèles pour les réglages est imprimée en impression recto verso.
   Pour des informations sur les modèles de mesure, consultez "Modèles de mesure pour Param. taux R/V, XY / Pos. impr. R/V, XY".

   #### Lisez l'échelle à partir des modèles et entrez les valeurs.

   Pliez la feuille en deux avec le centre dans le sens horizontal et vertical selon les lignes de pliage respectives et faites des plis aux deux extrémités, puis dépliez la feuille.
   Mesurez la position des plis de X et Y avec l'échelle pour le recto et le verso respectivement, puis entrez les valeurs.
   Si les valeurs des deux extrémités sont différentes, la valeur moyenne doit être entrée.

   #### Appuyez sur [OK].

   #### Revenez à l'étape 2 et vérifiez le résultat du réglage.

   Si le format a dévié à cause du réglage, répétez le réglage jusqu'à ce que l'écart n'existe plus.
   - Le contenu des lignes de mesure du modèle de mesure varie selon le format du papier. Effectuez la mesure à partir de la ligne de mesure la plus proche du bord du papier.
   - Il peut ne pas être possible de garantir la plage de réglage de fonctionnement dans la direction Y de (± 3 mm) selon les réglages de la machine ou le format du papier.
   - Lorsque la largeur verticale ou horizontale est de 100 mm ou moins, effectuez la mesure à partir de la ligne d'aide.
   - Si vous devez utiliser ce réglage avec Param. taux R/V, XY, spécifiez d'abord Param. taux R/V, XY.
   - Des modifications de l'environnement de la machine, telles que l'humidité et la température, peuvent entraîner un écart d'environ 1 mm pour Pos. impr. R/V, XY.

   ### Modèles de mesure pour Param. taux R/V, XY / Pos. impr. R/V, XY

   Pour spécifier Param. taux R/V, XY et Pos. impr. R/V, XY, imprimez un modèle pour la mesure.
   Contenu du modèle de mesure

   N° | Élément | Description
   --- | --- | ---
   1 | Ligne de mesure | Ligne de référence pour la mesure. Des lignes de mesure pour les formats AB et en pouces ont été créées.
   2 | Ligne en pointillés | Cette ligne est visible à travers le recto et le verso pour que vous puissiez contrôler visuellement tout éventuel mauvais alignement. La ligne est imprimée à la même position sur le recto et le verso. Si le contrôle visuel révèle que les lignes ne sont pas alignées, les positions d'impression sur le recto et le verso ne sont pas alignées.
   3 | Ligne d'aide | Ligne d'aide située à 25 mm du centre du papier. Lorsque le format du papier est de 100 mm ou moins, utilisez cette ligne de mesure.
   4 | Notes (recto/verso) | Indiquent le recto et le verso.
   5 | Notes (axes X/Y) | Indiquent les axes X et Y du papier lors de la saisie des réglages.
   6 | Ligne d'aide (agrandissement) | Indique une position faisant ±1 % de la distance mesurée.

   Le même contenu de modèle de mesure est imprimé au même format, quel que soit le format du papier. Le périmètre externe du modèle de mesure est rogné pour correspondre au format du papier.
   Exemple : Contenu rogné pour un format AB

   Exemple : Contenu rogné pour un format en pouces

   Retour au début