# RÉGLAGES DES SERVICES

## Onglet « DNS »

Utilisez cet onglet pour configurer les réglages DNS.
Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de l'appareil. Pour redémarrer l'appareil, voir « MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL »

### Réglages DNS

###### Serveur principal

Saisissez l'adresse IP du serveur DNS principal.

###### Serveur secondaire

Saisissez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.

###### Dépassement de délai

Saisissez un délai d'attente. Le réglage par défaut est 20 secondes.
Ce délai est utilisé jusqu'à ce que la connexion vers le serveur DNS soit établie conformément aux spécifications standard.

###### Nom de domaine

Saisissez le nom de domaine sur lequel le serveur DNS sélectionné existe.

###### Mise à niveau dynamique du serveur DNS

Configurez cette option pour utiliser la mise à niveau dynamique du serveur DNS.

###### Mise à niveau de l'intervalle

Saisissez un intervalle pour mettre à niveau le serveur DNS.

## Onglet « WINS »

Utilisez cet onglet pour configurer les réglages WINS.
Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de l'appareil. Pour redémarrer l'appareil, voir « MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL »

### Réglages WINS

###### Serveur principal

Saisissez l'adresse IP du serveur WINS principal.

###### Serveur secondaire

Saisissez l'adresse IP du serveur WINS secondaire.

###### ID de l'étendue

Saisissez l'ID de l'étendue.

## Onglet « SMTP »

Utilisez cet onglet pour configurer les réglages SMTP.
Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de l'appareil. Pour redémarrer l'appareil, voir « MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL »

### Réglages SMTP

###### Serveur principal

Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principal.

###### Serveur secondaire

Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP secondaire.

###### Numéro de port

Saisissez un numéro de port. Le réglage par défaut est le port 25.

###### Dépassement de délai

Saisissez un délai d'attente. Le réglage par défaut est 20 secondes. Cette valeur est utilisée pour la connexion vers le serveur SMTP et pour la transmission de données conformément aux spécifications du système de messagerie électronique.

###### Adresse de courrier électronique de réponse

Si la transmission des données a échoué, il est possible que le serveur vous retourne les courriers électroniques non délivrés.
Saisissez une adresse de courrier électronique (une seule adresse) pour recevoir ces courriers électroniques non délivrés.
On saisit en général l'adresse de courrier électronique de l'administrateur du système.

###### Activer SSL

Si est sélectionné, la communication d'encryptage SMTP-sur-TLS peut être utilisée au moyen de la commande STARTTLS.
Pour ce faire, le serveur doit prendre en charge la commande STARTTLS.
Pour autoriser une communication SSL, configurez le « Numéro de port » sur le même numéro de port du SMTP normal.

###### Authentification SMTP

Si est configuré, l'authentification du serveur SMTP est exécutée.
Si vous utilisez l'authentification Kerberos, configurez le serveur KDC, le numéro de port, et le domaine sur la page des réglages de l'authentification Kerberos.

###### Nom d'utilisateur

Saisissez le nom d'utilisateur.

###### Mot de passe

Saisissez le mot de passe.
Pour modifier le mot de passe, réglez [Changer le mot de passe] sur .

###### POP before SMTP

Si vous avez configuré l'option , vous serez authentifié par le serveur POP avant de pouvoir utiliser la communication SMTP.

- Serveur POP3 : Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP secondaire.
- Numéro de port : entrez le numéro de port POP3 pour la communication POP before SMTP. Le réglage par défaut est le port 110.
- Authentification POP : Si vous avez configuré l'option , le protocole d'authentification (y compris APOP) sera utilisé pour authentification vers le serveur POP3.
- Nom d'utilisateur : entrez le nom d'utilisateur pour la communication POP before SMTP.
- Mot de passe : entrez le mot de passe requis pour la communication POP before SMTP. Pour modifier le mot de passe, réglez [Changer le mot de passe] sur .
- Activez SSL : Si vous avez configuré l'option sur , l'option POP sur communication SSL ou POP sur communication TLS via la commande STLS sera activée.
  Pour ce faire, le serveur doit prendre en charge l'option POP sur communication SSL ou la commande STLS.
  Pour autoriser une communication SSL, réglez le "Numéro de port" sur le numéro de port POP sur communication SSL.
  Pour activer l'option POP sur communication TLS, configurez le "Numéro de port" sur le même numéro de port que pour la communication POP3 normale.

###### Test de connexion

Appuyez sur la touche [Soumettre] pour tester la connexion avec le serveur SMTP.

## Onglet « SNMP »

Utilisez cet onglet pour configurer les réglages SNMP.
Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de l'appareil. Pour redémarrer l'appareil, voir « MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL »

### Réglages du protocole SNMP v1

Configurez cette option pour utiliser les réglages SNMPv1.

###### Méthode d'accès

Définissez une méthode d'accès.

###### Communauté GET

Saisissez le nom de la communauté GET pour extraire les informations du périphérique en utilisant SNMP.

###### SET Community

Saisissez le nom de la communauté SET requis pour les réglages SNMP.
Pour modifier la communauté SET, configurez .

###### Communauté TRAP

Saisissez le nom de la communauté à utiliser pour le SNMP TRAP envoyé depuis le périphérique.

###### Adresse de la cible TRAP

Saisissez l'adresse IP de l'ordinateur destinataire pour la communication SNMP TRAP.

### Réglages SNMP v3

Configurez cette option pour utiliser les réglages SNMPv3.

###### Nom d'utilisateur

Saisissez le nom d'utilisateur.

###### Clé d'authentification

Saisissez la clé d'authentification.

###### Clé de confidentialité

Saisissez la clé de confidentialité.

###### Nom du contexte

Le nom du contexte s'affiche.

## Onglet « Kerberos »

Utilisez cet onglet pour configurer les réglages Kerberos.
Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de l'appareil. Pour redémarrer l'appareil, voir « MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL »

### Réglages de l'authentification Kerberos

###### Serveur KDC

Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur d'authentification Kerberos.

###### Numéro de port

Saisissez le numéro de port du serveur d'authentification Kerberos. Le réglage par défaut est le port 88.

###### Domaine

Saisissez le domaine Kerberos.

## Onglet « SNTP »

Utilisez cet onglet pour configurer les réglages SNTP.
Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de l'appareil. Pour redémarrer l'appareil, voir « MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL »

### Réglages SNTP

###### SNTP

Configurez cette option pour utiliser le protocole SNTP.

###### Serveur SNTP

Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SNTP.

###### Numéro de port

Saisissez un numéro de port. Le réglage par défaut est le port 123.

###### Dépassement de délai

Saisissez un délai d'attente. Le réglage par défaut est 5 secondes.

###### Intervalle de synchronisation

Saisissez un intervalle de synchronisation pour le serveur SNTP.

###### Synchroniser au démarrage

Pour établir la synchronisation au démarrage de l'appareil, réglez sur .

###### Synchroniser maintenant

Si vous appuyez sur cette touche, l'appareil sera synchronisé avec l'heure du serveur SNTP.

## Onglet « mDNS »

Utilisez cet onglet pour configurer les paramètres mDNS.
Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de l'appareil. Pour redémarrer l'appareil, voir « MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL »

### Paramètres mDNS

###### mDNS

Configurez cette option pour utiliser les réglages mDNS.

###### Nom du service

Saisissez le nom du service.

###### Nom de domaine

Saisissez un nom de domaine.

###### Service prioritaire

Sélectionnez le service que vous souhaitez utiliser en priorité.
Retour au début du chapitre