# CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

## Présentation

Ce chapitre explique comment placer les originaux dans le chargeur automatique de documents.

- Il est possible de placer ensemble des originaux de différents formats dans le chargeur automatique de documents. Dans ce cas, configurez le réglage « Original de format mixte » dans chaque mode.
- Veillez à retirer les agrafes ou trombones, le cas échéant, avant de placer les originaux dans le chargeur automatique de documents.
- Si les originaux comportent des points humides provenant d'un liquide correcteur, d'encre ou de colle, veillez à bien les laisser sécher avant de les mettre en place. Sinon, vous risquez de salir l'intérieur de l'appareil ou la vitre d'exposition.
- N'utilisez pas les originaux suivants. Veuillez noter que l'utilisation des types d'originaux suivants peut entraîner une détection incorrecte du format des originaux, un bourrage des originaux et des taches sur les images transmises ou les résultats de copie.
  - Transparents ou films polyester
  - Papier calque, papier carbone, papier thermique
  - Originaux fortement plissés ou tuilés
  - Originaux endommagés ou pliés
  - Originaux comportant des parties collées ou des découpes
  - Originaux imprimés avec des rubans d'encre à transfert thermique
  - Si vous utilisez des originaux avec deux ou trois perforations, placez-les de manière à ce que le bord perforé soit éloigné de la fente d'alimentation du chargeur automatique de documents.

### Formats des originaux autorisés

Format minimal |
Format standard (format minimum pouvant être détecté automatiquement)
210 mm (longitudinal) × 148 mm (transversal) 8-1/2" (longitudinal) × 5-1/2" (transversal)
Format non standard (format minimum pouvant être spécifié manuellement)
140 mm (longitudinal) × 140 mm (transversal) 5-1/2" (longitudinal) × 5-1/2" (transversal)
Format maximum |
Format standard (format maximum pouvant être détecté automatiquement)
297 mm (longitudinal) × 420 mm (transversal) ou A3 Le format A3W ne peut pas être utilisé. 11" (longitudinal) × 17" (transversal)
Format non standard (format maximum pouvant être spécifié manuellement)
Mode copie :
297 mm (longitudinal) × 432 mm (transversal) 11-5/8" (longitudinal) × 17" (transversal)
Mode envoi d'image :
297 mm (longitudinal) × 1000 mm (transversal) 11" (longitudinal) × 39-3/8" (transversal)

Quand le format de l'original n'est pas standard, reportez-vous à l'explication ci-dessous, correspondant au mode que vous utilisez.

- Copie : « ENTRÉE DIRECTE DU FORMAT PERSONNALISÉ »
- ENVOI IMAGE : « SPÉCIFICATION DU FORMAT DE NUMÉRISATION DE l'ORIGINAL À L'AIDE DE VALEURS NUMÉRIQUES »

### Grammage des originaux autorisé

Numérisation recto : 38 g/m2 à 205 g/m2 (9 lbs bond à 110 lbs index)
Numérisation recto verso : 52 g/m2 à 205 g/m2 (13 lbs bond à 110 lbs index)
Pour numériser des originaux de 38 g/m2 à 49 g/m2 (9 lbs bond à 13 lbs bond), sélectionnez le « Mode numérisation lente » dans chaque mode. Si vous n'utilisez pas le « Mode numérisation lente », cela risque d'entraîner un bourrage papier.
Lorsque « Mode num. lente » est sélectionné, la numérisation recto verso n'est pas disponible.

## Utilisation

1. #### Vérifiez qu'il n'y a aucun original sur la vitre d'exposition

2. #### Adaptez la position des guides au format de l'original.

3. #### Placez l'original

   Vous pouvez placer 250 feuilles d'originaux au maximum.
   Vérifiez que les bords des originaux sont alignés.
   Insérez les originaux à fond, côté imprimé vers le haut, sur le plateau du chargeur de documents.
   La hauteur des originaux ne doit pas dépasser la ligne repère du plateau du chargeur de documents.
   Une fois la numérisation terminée sur le chargeur automatique de documents, retirez les originaux du bac de sortie de l'original.

Retour au début du chapitre