# CARTOUCHE DE TONER

## Présentation

En règle générale, les cartouches de toner doivent être remplacées après l'apparition du message "Remplacer la cartouche de toner.". Vous devez conserver un jeu de cartouches de toner de remplacement à portée de main afin de pouvoir remplacer une cartouche de toner immédiatement lorsqu'elle est vide.
Une cartouche de toner vide peut être remplacée sans interrompre un travail de copie/d'impression.

### Message d'avertissement pour remplacement

Si vous continuez l'impression, le message suivant s'affiche. Lorsque ce message s'affiche, préparez une cartouche de toner pour le remplacement et remplacez-la. Dans cet état, l'impression est possible.

Si vous continuez à utiliser la machine sans remplacer la cartouche, l'impression est interrompue et le message suivant s'affiche. Une fois la machine dans cet état, l'impression est impossible tant que la cartouche de toner n'a pas été remplacée.

- En fonction des conditions d'utilisation, il se peut que la couleur devienne plus claire ou que l'image devienne floue.
- Conservez les cartouches de toner usagées dans un sac en plastique (ne les jetez pas). Votre technicien de maintenance est chargé de récupérer les cartouche de toner usagées.
- Lorsque l'écran d'accueil ou l'écran initial du mode copie est affiché, vous pouvez maintenir l'appui sur le bouton [Écran d'accueil] pour faire afficher la quantité approximative de toner restant (indiquée en %).
- Lorsque la cartouche de toner est vide pendant que l'écran d'accueil est affiché, le message [Toner vide] s'affiche dans l'angle supérieur droit de l'écran.

- Ne touchez pas l'orifice de remplissage de toner.

- Ne secouez pas la cartouche de toner.

- Ne jetez pas la cartouche de toner au feu. Du toner pourrait éclabousser et provoquer des brûlures.
- Conservez les cartouches de toner hors de portée des enfants.
- Si une cartouche est stockée debout, il se peut que le toner durcisse et devienne inutilisable. Conservez toujours les cartouches couchées.

- Si vous utilisez une cartouche de toner qui n'est pas recommandée par SHARP, la qualité et les performances de l'appareil peuvent ne pas être optimales, et l'appareil risque d'être endommagé. Veillez à utiliser une cartouche de toner recommandée par SHARP.

## Utilisation

1. #### Tirez sur le magasin toner

   Sortez lentement le magasin de toner jusqu'à la butée.

   Si le clavier a été extrait du panneau de commande, veillez à le ranger de nouveau dans ce dernier. Si l'on extrait le clavier, du toner risque de le toucher et de l'endommager.

2. #### Retirez la cartouche de toner

   Sortez lentement la cartouche en la levant verticalement.
   Si l'extraction se fait trop brusquement, il se peut que du toner soit déversé.

3. #### Insérez la cartouche de toner neuve verticalement vers le bas

   Les extrémités de la cartouche doivent être orientées correctement, faute de quoi l'insertion serait impossible.

4. #### Fermer le magasin toner

   Après le remplacement de la cartouche de toner, le remplissage de toner se produit automatiquement.
   N'ouvrez le magasin toner que si un message vous invite à le faire.

Retour au début du chapitre