# PARTIES LATÉRALES ET ARRIÈRE

Cette section décrit les noms et fonctions des pièces respectives situées au niveau des parties latérales et arrière de la machine.
Appuyez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

×
Connecteur LAN (type A)
Il est utilisé pour relier un périphérique USB tel qu'une clé USB à la machine.
Prend en charge l'USB 2.0 (Haut débit).
×
Connecteur LAN (type B)
Vous pouvez y connecter un ordinateur pour utiliser l'appareil comme imprimante.
Pour le câble USB, utilisez un câble blindé.
Prend en charge l'USB 2.0 (Haut débit).
×
Connecteur LAN
Vous pouvez raccorder le câble LAN à ce connecteur lorsque vous utilisez la machine en réseau.
Utilisez un câble LAN blindé.
×
Connecteur de maintenance uniquement
L'utilisation de ce connecteur est réservée aux techniciens de maintenance.
Le branchement d'un câble sur ce connecteur peut entraîner un dysfonctionnement de la machine.
Remarque importante pour les techniciens de maintenance :
Le câble relié au connecteur de maintenance doit mesurer moins de 3 m.
Retour au début du chapitre