# MODULE D'INSERTION

## Présentation

Le module d'insertion permet de charger les couvertures et les intercalaires à insérer dans les tirages.
La fonction de finition manuelle vous permet d'introduire directement du papier dans le finisseur (agrafage 100 feuilles) ou le finisseur piqûre à cheval (agrafage 100 feuilles) pour effectuer des opérations d'agrafage, de perforation ou de pliage des tirages.
Pour plus d'informations sur les types de papier qui peuvent être chargés dans le module d'insertion, voir « CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MODULE D'INSERTION » dans le « Guide de démarrage ».

### Noms des fonctions

Cliquez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

×
Plateau (supérieur/inférieur)
Insérez du papier ou du papier imprimé. Vous pouvez charger au maximum 200 feuilles de papier sur chaque plateau.
×
Extension du plateau de chargement papier
Déployez cet élément pour charger du papier de format supérieur à A4R ou 8-1/2" × 11"R.
×
Guide papier
Enfoncer le levier de verrouillage pour ajuster au format du papier.
×
Capot du module d'insertion d'intercalaires
Ouvrez ce capot pour éliminer un bourrage papier.
×
Capot avant du module de transfert du papier
Ouvrez ce capot pour éliminer un bourrage papier.
×
Capot arrière du module de transfert de papier

Vous pouvez également ouvrir ce capot pour extraire le papier bloqué.

×
Capot

Vous pouvez également ouvrir ce capot pour extraire le papier bloqué.

Retour au début du chapitre