# RÉALISATION D'UNE COPIE SUR LES ONGLETS D'INTERCALAIRES(COPIE SUR ONGLETS)

## Présentation

Cette fonction permet d'effectuer une copie sur des onglets d'intercalaires.
Préparez les originaux appropriés pour les légendes d'onglet.

### Positions de mise en place des originaux et des intercalaires

On trouve ci-après des indications sur la façon de charger les intercalaires pour une reliure à droite ou une reliure à gauche.
En plus des méthodes indiquées ci-dessous, il est également possible de charger les intercalaires dans les magasins grande capacité. Pour plus d'informations, voir « MAGASINS GRANDE CAPACITÉ ».

###### Onglet pour reliure à gauche

Originaux | RÉGLAGE DES ORIGINAUX | Chargement d'intercalaires
--- | --- | ---
|  | Plateau d'alimentation auxiliaire (sur l'appareil) Magasin 4 Plateau d'alimentation auxiliaire (sur les magasins grande capacité)

###### Onglet pour reliure à droite

Originaux | RÉGLAGE DES ORIGINAUX | Chargement d'intercalaires
--- | --- | ---
|  | Plateau d'alimentation auxiliaire (sur l'appareil) Magasin 4 Plateau d'alimentation auxiliaire (sur les magasins grande capacité)

La fonction Copie onglets doit être spécifiée avant de numériser l'original.

###### Afin de modifier la largeur de décalage d'image par défaut pour la copie sur onglets :

Dans le « Mode réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages de la fonction copie] (onglet) → [Réglages de la fonction copie] → [Réglage initial de copie sur onglets].
La largeur du décalage de l'image par défaut peut être fixée entre 0 mm et 20 mm (0" et 5/8"). Le réglage par défaut est de 10 mm (1/2").

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Copie onglets]

2. #### Appuyez sur la touche [Activé].

3. #### Définissez une largeur de décalage de l'image (largeur d'onglet).

   Appuyez sur le champ d'affichage de la valeur numérique, puis entrez la largeur du décalage de l'image à l'aide des touches numériques.
   Ou appuyez sur pour entrer la largeur de décalage de l'image.
   Une fois les réglages terminés, appuyez successivement sur et sur la touche [Précédent].

   ###### Pour annuler le réglage de Copie sur onglets :

   Appuyez sur la touche [Désactivé].

4. #### Chargez l'intercalaire

   La largeur de l'intercalaire peut atteindre la largeur d'une feuille A4 (210 mm), plus 20 mm (ou d'une feuille 8-1/2" × 11" (8-1/2") plus 5/8").

5. #### Placez un original et appuyez sur la touche [Aperçu].

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

6. #### Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.

   ###### Pour annuler tous les réglages :

   Appuyez sur la touche [CA].

7. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour commencer la copie.

   ###### Pour réaliser au moins deux jeux de copies :

   Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.

Retour au début du chapitre