# MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

## Présentation

Ce mode abaisse la température de l'unité de fusion et fait attendre l'appareil à l'état de faible consommation d'énergie.
Le mode d'économie d'énergie est activé lorsque le laps de temps défini pour l'état d'attente sans exécution de travail est écoulé.
Si on la compare avec le mode Minuterie de mise hors tension auto., la quantité d'énergie économisée est moindre, et le temps de réactivation est plus court.
En mode d'économie d'énergie, le bouton [Écran d'accueil] est allumé mais l'éclairage de l'écran tactile et du bouton [Économie d'énergie] s'éteint.
L'écran tactile s'active lorsque l'on appuie dessus ou que l'on appuie sur le bouton [Écran d'accueil].

###### Pour définir le mode d'économie d'énergie :

Dans le « Mode réglages (administrateur) », sélectionnez [Economie d'énergie] → [Réglage gestion de l'alim.] → [Réglage du mode d'économie d'énergie].
Retour au début du chapitre