# UTILISATION DE DEUX APPAREILS POUR COPIER EN PARALLÈLECOPIE TANDEM

## Présentation

Cette fonction partage en deux un travail de copie entre deux appareils connectés au réseau, ce qui permet de réduire le temps de copie. La fonction Copie tandem doit être activée dans le champ [Réglage de connexion en tandem] du mode Réglages.

Appareil maître et Appareil client
L'appareil maître sert à numériser des originaux et à imprimer les données. L'appareil client est enregistré dans l'appareil maître et imprime uniquement les données sans numériser des originaux.

- Pour utiliser cette fonction, deux appareils doivent être connectés à votre réseau. Vous ne pouvez pas utiliser plus de deux appareils pour la copie tandem.
- Si la fonction Copie tandem est activée à l'aide d'une fonction fournie dans la machine maître et non dans la machine client, un message s'affiche. Par exemple, un finisseur de piqûre à cheval est installé dans la machine maître, mais pas dans la machine client :
  - La fonction Copie tandem est activée lors de la spécification des copies sans agrafage.
  - La fonction Copie tandem est désactivée lors de la spécification des copies avec agrafage.
- Si l'appareil maître ou l'appareil client tombe à court de papier, l'appareil qui est tombé à court de papier suspend le travail, tandis que celle qui a encore du papier le poursuit. Dès que du papier est ajouté à l'appareil qui est tombé à court de papier, le travail reprend.
- Si vous avez configuré les réglages d'authentification utilisateur, la fonction Copie tandem peut ne pas être activée en fonction de l'authentification spécifiée pour les machines maître et client.
  - La fonction Copie tandem est activée lorsqu'une authentification utilisateur est spécifiée dans l'appareil maître.
  - La fonction Copie tandem est désactivée lorsqu'une authentification utilisateur est spécifiée dans l'appareil client, mais pas dans l'appareil maître.
- Si un nombre impair de jeux est spécifié, un jeu supplémentaire est envoyé sur l'appareil maître.

###### Pour utiliser la fonction Copie tandem :

Dans le « Mode réglages (administrateur) » sélectionnez [Réglages système] → [Contrôle du périphérique] → [Réglage de connexion en tandem].

- Les informations sur l'adresse IP de la machine client doivent être enregistrées dans la machine maître. Pour le numéro de port, il est conseillé d'utiliser le réglage initial (50001). A moins de connaître des difficultés avec ce réglage, ne modifiez pas le numéro de port. Le réglage en tandem doit être configuré par votre administrateur réseau. Si l'appareil maître et l'appareil client doivent intervertir leurs rôles, configurez l'adresse IP de l'appareil maître dans l'appareil esclave. Le même numéro de port peut être utilisé sur les deux appareils.

###### Pour interdire la transmission ou la réception en tandem :

Dans le « Mode réglages (administrateur) » sélectionnez [Réglages système] → [Contrôle du périphérique] → [Réglage de connexion en tandem].

- Pour interdire la transmission en tandem, activez [Désactivation mode machine maître].
- Pour interdire la réception en tandem, activez [Desactivación del modo de equipo cliente].

## Utilisation

1. #### Placez un original et appuyez sur la touche [Aperçu].

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   Lors de l'utilisation de la vitre d'exposition pour numériser plusieurs pages d'un original, changez d'original et appuyez sur la touche [Numéris. suppl.].
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Copie tandem]

   Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche [Précédent].

   ###### Pour annuler le réglage de copie tandem :

   Appuyez sur la touche [Copie tandem] pour effacer la coche.

3. #### Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies

   Vous pouvez sélectionner jusqu'à 9999 copies (jeux). Le nombre de copies spécifié est partagé entre les appareils maître et cliente. Si le nombre de copies est impair, l'appareil maître réalise davantage de copies que l'appareil cliente.

   ###### Si le nombre de copies spécifié n'est pas correct :

   Appuyez sur la touche [C] et entrez le numéro correct.

4. #### Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.

   ###### Pour annuler tous les réglages :

   Appuyez sur la touche [CA].

5. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour commencer la copie.

   ###### Pour annuler la fonction Copie tandem :

   Appuyez sur les touches [ARRÊTER] des deux appareils.

Retour au début du chapitre