# RÉGLAGE IEEE802.1X

L'authentification IEEE802.1X n'autorise l'utilisation du réseau qu'aux périphériques authentifiés et protège le réseau contre les intrusions de tiers.
Le protocole IEEE802.1X définit l'authentification basée sur le port pour les réseaux avec et sans fil.
Vous pouvez activer ou désactiver l'authentification IEEE802.1X avec ce réglage. Vous pouvez définir les détails IEEE802.1X avec le « Mode réglages (version Web) ».
Certains réglages de la page Web peuvent ne pas autoriser la connexion à l'appareil, ou les réglages peuvent ne pas permettre l'impression, la numérisation ou l'affichage du « Mode réglages (version Web) ». Si tel est le cas, désactivez les réglages IEEE802.1X sur l'appareil et confirmez à nouveau les réglages.
Retour au début du chapitre