# RÉGLAGE POUR L'IMPRESSION À PARTIR D'UN MFP (FTP)

Vous pouvez accéder au serveur FTP et sélectionner des données de serveur pour impression depuis le panneau de commande de l'appareil.

### Ajout ou modification d'un serveur FTP

Lorsque vous appuyez sur la touche [Ajouter], l'écran d'enregistrement du serveur FTP s'affiche. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 dossiers réseau.
Lorsque vous appuyez sur le nom d'un serveur FTP, l'écran d'enregistrement de ce serveur s'affiche. Vous pouvez maintenant le modifier.

###### Liste des éléments de configuration

Elément | Description
--- | ---
Nom | Saisissez le nom devant être affiché sur le panneau de commande de l'appareil.
Serveur FTP | Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur FTP.
Répertoire | Saisissez le répertoire destinataire du serveur de fichiers FTP.
Activer l'authentification de l'utilisateur | Active l'authentification de l'utilisateur. Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont obligatoires pour la saisie.
Nom d'utilisateur | Saisissez le nom d'utilisateur de connexion afin de pouvoir vous connecter au serveur de fichiers FTP.
Mot de passe | Saisissez le mot de passe requis afin de pouvoir vous connecter au serveur de fichiers FTP. Pour modifier le mot de passe, réglez [Changer le mot de passe] sur , puis entrez le nouveau mot de passe dans la zone de texte.
Activer SSL | Active la communication d'encryptage SSL.

### Suppression d'un serveur FTP

Pour supprimer un serveur FTP sélectionné, cochez la case située à gauche de son nom () et appuyez sur la touche [Effacer].
Retour au début du chapitre