# CONTRÔLE DU PÉRIPHÉRIQUE

D'autres périphériques montés sur l'appareil peuvent être réglés.

### RÉGLAGE DÉTECTEUR FORMAT DES ORIGINAUX

Un des 8 groupes de format d'original standard présenté ci-dessous peut être sélectionné pour la détection du format de l'original.

Sélections | Formats de l'original détectables
--- | ---
VITRE D'EXPOSITION | Magasin d'alimentation (chargeur automatique de documents)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")
AB-5 | 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 11", 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")
Pouce-1 | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4
Pouce-2 | 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4
Pouce-3 | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4

###### Annuler la Détection sur la vitre d'exposition

La détection du format de l'original sur la vitre d'exposition peut être désactivée. Une fois ceci fait, tous les originaux placés sur la vitre d'exposition sont traités comme des originaux avec un format spécial.

### Désactivation des périphériques/Réglages agrafage

Certains éléments de configuration peuvent ne pas s'afficher en fonction des périphériques installés sur cet appareil.

###### Désactivation du chargeur de documents

Ce réglage permet d'empêcher l'utilisation du chargeur automatique de documents, lorsque le chargeur fonctionne mal, par exemple. (Lorsque le réglage est activé, la numérisation est encore possible à l'aide de la vitre d'exposition.)

###### Mode d'alimentation de l'original

Les modes suivants d'alimentation des originaux peuvent être configurés pour fonctionner par défaut en mode copie, envoi d'image, numérisation vers disque dur, et enregistrement dans des modes de périphérique mémoire externe. Lorsqu'un mode est fréquemment utilisé, vous n'avez pas à le sélectionner un autre mode chaque fois que vous devez l'utiliser.

- Doc. mixte (Même largeur (Mode copie uniquement)/Largeur différente)
- Mode numérisation lente
- Suppression page vierge

###### Désactivation du recto verso

Ce réglage permet de désactiver l'impression recto verso, lorsque le module recto verso fonctionne mal, par exemple.

###### Désactivation du magasin de grande capacité

Ce réglage sert à interdire l'usage du plateau de grande capacité, par exemple s'il fonctionne mal.

###### Désactivation du réglage des magasins

Ce réglage permet d'interdire la configuration des magasins (sauf le plateau d'alimentation auxiliaire).

###### Désactivation du plat. d'alim. aux.

Permet de désactiver l'utilisation du plateau d'alimentation auxiliaire.

###### Désactivation du module d'insertion

Permet de désactiver l'utilisation du module d'insertion.

###### Désactivation du décalage

Permet de désactiver l'utilisation du bac à décalage.

###### Désactivation de l'agrafage

Ce réglage sert à interdire l'usage de l'agrafeuse, par exemple si l'agrafeuse du finisseur ou du finisseur piqûre à cheval fonctionne mal.

###### Piqûre à Cheval Automatique

L'agrafage par piqûre à cheval s'effectue automatiquement quand la fonction copie en brochure est utilisée.

###### Réglage de position du pli pour piqûre à cheval/pliage à cheval

Ce réglage est utilisé pour ajuster la position du pli et de l'agrafe si un finisseur piqûre à cheval (agrafage 100 feuilles) est installé et si la fonction piqûre à cheval est utilisée.
Spécifiez une valeur située dans la plage +/2,0 mm par paliers de 0,25 mm.

###### Réglage fin de la position d'agrafage pour la piqûre à cheval

Ce réglage est utilisé pour ajuster la position d'agrafage si un finisseur piqûre à cheval (agrafage 100 feuilles) est installé et si la fonction piqûre à cheval est utilisée.
Réglez la position d'agrafage en utilisant la valeur du réglage « Régler la position du pli/de la piqûre à cheval ».
Spécifiez une valeur située dans la plage +/3,0 mm par paliers de 0,1 mm.

###### Réglage de position agrafage pour la piqûre à cheval

Ce réglage est utilisé pour ajuster la position du pli et de l'agrafe si un finisseur piqûre à cheval (agrafage 50 feuilles) est installé.
Spécifiez une valeur située dans la plage +/3,0 mm par paliers de 0,2 mm.

###### Désactivation de la perforation

Ce réglage sert à interdire l'usage de la perforeuse, par exemple si le module de la perforeuse du module de finition ou du module de finition avec agrafeuse à cheval fonctionne mal.

###### Désactivation du module de pliage

Ce réglage permet de désactiver le module de pliage.
Vous pouvez utiliser le pliage à cheval avec le finisseur piqûre à cheval, même si le module de pliage est désactivé.

### Désactivation du bac de réception

Certains éléments de configuration peuvent ne pas s'afficher en fonction des périphériques installés sur cet appareil.

###### Désactivation du module de rognage

Ce réglage permet de désactiver le massicot.

###### Désactiver le bac de réception 1

Ce réglage permet de désactiver l'empileur grande capacité principal.

###### Désactiver le bac de réception 2

Ce réglage permet de désactiver l'empileur grande capacité secondaire.

### Réglage de la sélection automatique du papier

Les types de papier * sélectionnés par la fonction de sélection automatique du papier peuvent être définis. Sélectionnez l'un des réglages suivants :

- Papier ordinaire
- Papier ordinaire et recyclé
- Papier Recyclé

La fonction de sélection automatique du papier ne sélectionne pas d'autres types de papier que ceux définis avec ce réglage.
* Vous réglez le type de papier pour chaque magasin papier en sélectionnant [Réglages système] dans le « Mode réglages » → [Réglages des magasins papier]

### Réglages empileur

###### Réglage empileur supplémentaire

Permet d'indiquer s'il faut charger du papier supplémentaire pour les nouveaux travaux dans le cas où le plateau de l'empileur grande capacité contient déjà du papier.

###### Réglage de commutation automatique

Lorsque deux empileurs grande capacité sont installés, permet de spécifier si la sortie doit être dirigée vers l'autre empileur haute capacité lorsque l'empileur en cours est plein.

### Réglage de connexion en tandem

Lorsque deux machines sont utilisées comme imprimantes réseau avec le protocole TCP/IP, utilisez ce réglage pour configurer le numéro de port et l'adresse IP de la machine utilisée comme machine client en tandem.

###### Désactivation du mode appareil maître

Pour empêcher la transmission en tandem, activez ce réglage. (Ce réglage n'est normalement pas nécessaire.)

###### Désactivation du mode ordinateur client

Pour empêcher la réception en tandem, activez ce réglage. (Ce réglage n'est normalement pas nécessaire.)
Le réglage par défaut du numéro de port est « 50001 ». A moins de connaître des difficultés avec ce réglage, ne modifiez pas le numéro de port.
Pour utiliser la fonction en tandem lorsque l'authentification utilisateur est activée, vous devez utiliser le même nom de connexion et le même mot de passe sur les machines maître et client. En cas de noms de connexion et de mots de passe différents, le compte de la page ne peut pas être ajouté au compte utilisateur adéquat ou seul l'appareil maître peut imprimer.

### Réglage détection double alim.

Permet de définir s'il faut détecter les doubles alimentations.

###### Chargeur de documents

Permet de spécifier s'il faut détecter les doubles alimentations par le chargeur de documents.

### Commutation auto. de plateau du finisseur

Lorsque le plateau supérieur du finisseur est plein, le plateau de sortie inférieur prend automatiquement le relais.
Si le plateau inférieur du finisseur est sélectionné comme sortie papier, tous les tirages sont délivrés exclusivement dans celui-ci.

### Optimisation du disque dur

D'autres périphériques montés sur l'appareil peuvent être réglés.
Cette fonction optimise le disque dur de l'appareil en défragmentant les données. Si un travail est en cours, un message apparaît et l'optimisation ne commence pas tant que le travail n'est pas terminé. Pendant l'optimisation, les opérations suivantes ne sont pas possibles :

- Accès au mode Réglage (version Web), et réception des données d'impression
- Utilisation des touches sur le panneau de commande
- Mise hors tension avec l'interrupteur principal de l'appareil
- Mise hors tension automatique

Une fois l'optimisation terminée, l'appareil redémarre automatiquement.
Lorsque la fonction d'archivage de documents est fréquemment utilisée et que l'impression des fichiers semble un peu lente, l'optimisation du disque dur peut améliorer les performances de l'appareil.

### Mode nettoyage unité de fusion

Utilisez cette fonction pour nettoyer l'unité de fusion de l'appareil lorsque des points ou autres saletés apparaissent sur le côté imprimé du papier. Lorsque cette fonction est exécutée, du papier comportant la lettre « V » imprimée est envoyé en sortie et l'unité de fusion est nettoyée.
Si aucune amélioration n'est constatée après la première utilisation de cette fonction, essayez de l'utiliser à nouveau.

### Mode de nettoyage MC

L'appareil exécute périodiquement un nettoyage automatique ; il n'est normalement pas nécessaire d'exécuter ce mode. Exécutez ce mode uniquement si des lignes noires ou de couleur (irrégularité des couleurs linéaires) apparaissent sur le papier imprimé.

- N'utilisez pas cette fonction en l'absence d'apparition de lignes noires ou de couleur. L'utilisation de cette fonction en l'absence de problèmes risque de détériorer le tampon.

### Réglages du contrôle de fusion

Ils sont utilisés pour contrôler la température de fixation du toner en fonction du grammage du papier.
Ces réglages s'appliquent au papier ordinaire, recyclé, perforé, préimprimé, à en-tête, couleur et utilisateur.
Vous pouvez sélectionner « 60 g/m2 à 89 g/m2 » ou « 90 g/m2 à 105 g/m2 » (« 16 à 23 lbs. » ou « 23+ à 28 lbs. »).

- Assurez-vous de n'utiliser que du papier qui a la même plage de grammage que la plage de grammage définie ici. Ne mélangez pas du papier ordinaire à un autre type de papier dont la plage est en dehors de celle du papier qui se trouve dans le magasin.
- Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de l'appareil. Pour redémarrer l'appareil, voir « MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL »

### Imprimer les listes

Pour spécifier l'impression [Recto] ou [Recto verso] dans Impression listes.

### Réduire les traces noires

Permet de spécifier si l'on souhaite activer la réduction des traces noires.
La réduction des traces noires peut être utilisée pour les fonctions Numérisation original, Copie, Envoi d'image et Numérisation vers disque dur.
Si la réduction des traces noires est activée, sélectionnez l'une des options suivantes.

- Traiter les fines traces noires
- Normal
- Traiter jusqu'aux traces noires plus importantes

###### Afficher un message d'avertissement pour la détection de traces noires.

Réglez cette option pour afficher un message d'avertissement lorsque des traces noires sont détectées par le chargeur de documents.

### Réglage indic. d'état

L'indicateur d'état à l'arrière de l'appareil s'allume ou clignote en fonction de l'état de l'appareil.
Vous pouvez modifier ce réglage pour spécifier l'état de l'appareil qui fait s'allumer ou clignoter le voyant vert (indicateur d'état). Le voyant s'éteint lorsque l'option Extinction auto. est activée.
Indicateur d'état (vert) : vous pouvez spécifier l'état travail et l'état de numérisation de l'original qui font respectivement s'allumer et clignoter le voyant.
Voyant vert (indicateur d'état) : ce voyant s'allume ou clignote lorsqu'une erreur se produit sur l'appareil.
Le voyant vert (indicateur d'état) s'allume ou clignote de la même façon quel que soit le modèle sélectionné.

État | Modèle 1 | Modèle 2
--- | --- | ---
Voyant vert (indicateur d'état) | L'appareil exécute un travail. | Vert : allumé | -
L'appareil peut accepter un travail. | - | Vert : allumé
L'appareil numérise un original. | Vert : clignote | -
L'appareil numérise un original/traite des données. | - | Vert : clignote
L'appareil est dans un état différent de ceux indiqués ci-dessus. | Vert : éteint | Vert : éteint
Voyant rouge (indicateur d'erreur) | Une erreur s'est produite mais l'appareil peut être utilisé. | Rouge : allumé | Rouge : allumé
Une erreur s'est produite mais l'appareil ne peut être utilisé. | Rouge : clignote | Rouge : clignote
L'appareil est dans un état différent de ceux indiqués ci-dessus. | Rouge : éteint | Rouge : éteint

Retour au début du chapitre