# RÉGLAGES D'ENVOI AUX DESTINATAIRES SOUS PLUSIEURS MODES DE FONCTIONNEMENT

## Présentation

Lorsque vous diffusez un document vers le destinataire en exploitant plusieurs modes de fonctionnement comme le mode Scanner, votre réglage se reflète dans tous les modes, même si vous avez réglé la transmission dans un écran de mode donné. Tenez compte des exceptions suivantes :

Taille d'envoi | Si vous numérisez un original d'un format supérieur à A4 (8-1/2" × 11"), il sera automatiquement réduit au format A4R (8-1/2" × 11"R) avant la transmission.
Résolution (image) | Les pages sont envoyées en utilisant les réglages configurés dans chaque mode.
Format de fichier (mode compression de fichier) | En mode numérisation, si le réglage du mode couleur est [Couleur], l'original est envoyé en couleur aux destinations de numérisation.
Numérisation couleur | En mode Numérisation, si le réglage du mode couleur est [Couleur], l'original sera envoyé en Mono2 aux destinataires de numérisation.
Compteur des originaux | Cette configuration n'est valide que dans le mode actuellement sélectionné.
Taille des fichiers de numérisation | Dans le « Mode réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages de numérisation] → [Réglages de numérisation] → [Mode de compression lors de la diffusion]. Si, sur l'appareil destinataire de la diffusion, la limite de taille des données est définie par [Régler la taille maximum des données à envoyer (Cour.électr.)] ou [Régler la taille maximum des données à envoyer (FTP/Poste de travail/Dossier réseau)], les destinataires n'ayant pas une telle limite sont néanmoins restreints.
Débrayage de couleur | Ce mode est disponible pour l’entrée de numérisation et de données. Il est lié à un mode avec une fonction appropriée.

Retour au début du chapitre